SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( zssk_163125ms_hk
 	Type ( Freight )
 	Comment ( wag: Robo )
 	Name ("ZSSK 163 125-8 HK")  
 	WagonShape ( zssk_163125ms_hk.s )
 	Freightanim ( zssk_163125fg_hk.s 1 1 ) 
 	Type ( Freight )
	Size ( 2.97m 4.597m 16.856m )
	Mass ( 84t )
	WheelRadius ( 0.625m )

Comment (** Sprahla nastavene na 0cm 1.5cm **)
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring ( Stiffness (  6.7e6N/m 4.4e8N/m) Break ( 1.1e8N 5e8N ) r0 ( 0cm 1.5cm ) )
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s ) )

	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring ( Stiffness (  6.7e6N/m 4.4e8N/m) Break ( 1.1e8N 5e8N ) r0 ( 0cm 1.5cm ) )
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s ) )

 	NumWheels ( 4 )
 	Friction (
  		940.3N/m/s    -0.10    1.5mph    3.891N/m/s    1.782
  		5.1N/rad/s  1  -1rad/s  0  1
 		)
        comment (* odpor v oblouku *)
	ORTSTrackGauge ( 1435mm )
	comment (* rozvor podvozku *)
	ORTSRigidWheelbase ( 3200mm )
	ORTSUnbalancedSuperelevation ( 152.4mm )

        BrakeEquipmentType( "Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir, Handbrake" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )

	MaxHandbrakeForce( 7.97kN )

	TripleValveRatio( 2.33 )
	comment (** rezim P = 0.15625bar/s - odbrzdeni 22.4s **)
	comment (** rezim G = 0.07bar/s - odbrzdeni 50s **)
	MaxReleaseRate( 0.15625ar/s )
	comment (** rezim P = 0.660bar/s - zabrzdeni 5.3s **)
	comment (** rezim G = 0.159bar/s - zabrzdeni 22s **)
	MaxApplicationRate( 0.660bar/s )
	EmergencyResCapacity( 150l )
	EmergencyResVolumeMultiplier ( 1 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 5bar )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 3.5bar )
  comment (** objem brzdoveho potrubi **)
	BrakePipeVolume ( 0.51 )

 Sound ( "../../common.snd/sndX6X/X6Xwag.sms" )
 ) 

)
