SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( cd_163078ms_hk_v2021
 Type ( Freight )
 Comment ( wag: Robo )
 Name ("CD 163 078-9 verze 2021")  
 WagonShape ( cd_163078ms_hk_v2021.s )
Freightanim ( cd_163078fg_hk_v2021.s 1 1 ) 
 Type ( Freight )
 Size ( 2.97m 4.597m 16.856m )
 Mass ( 84t )
 WheelRadius ( 0.608m )
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring ( Stiffness (  6.7e6N/m 4.4e8N/m) Break ( 1.1e8N 5e8N ) r0 ( 0cm 1.5cm ) )
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s ) )

	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring ( Stiffness (  6.7e6N/m 4.4e8N/m) Break ( 1.1e8N 5e8N ) r0 ( 0cm 1.5cm ) )
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s ) )
 NumWheels ( 4 )
 Friction (
  940.3N/m/s    -0.10    1.5mph    3.891N/m/s    1.782
  5.1N/rad/s  1  -1rad/s  0  1
 )
        comment (* odpor v oblouku *)
	ORTSTrackGauge ( 1435mm )
	comment (* rozvor podvozku *)
	ORTSRigidWheelbase ( 3200mm )
	ORTSUnbalancedSuperelevation ( 152.4mm )

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
        TripleValveRatio( 2.33 )
	comment (** rezim P = 0.15625bar/s - odbrzdeni 22.4s **)
	MaxReleaseRateG ( 0.15625bar/s )
	MaxReleaseRateP ( 0.15625bar/s )
	comment (** rezim P = 0.660bar/s - zabrzdeni 5.3s **)
	MaxApplicationRateG ( 0.430bar/s )
	MaxApplicationRateP ( 0.660bar/s )
	EmergencyResCapacity( 150l )
	EmergencyResVolumeMultiplier ( 1 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 5bar )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 3.5bar )


 Sound ( "../../common.snd/sndX6X/X6Xwag.sms" )
 ) 

)
