SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( "CD_Bee238_513_2018"
	Type ( Carriage )
	Name ( "CD Bee238 513 v.2018" )
	WagonShape ( "CD_Bee238_513_2018.s" )
	Size ( 2.95m 4.27m 24.835m )
	CentreOfGravity ( 0m 1.9m 0m )
	Mass ( 46t )
comment (** 60 miest na sedenie **)
	PassengerCapacity ( 60.0 )
	MaxPassengerCapacity ( 60 )

comment (** sprahla **)
	Coupling (
	Type ( Chain )
	Spring ( Stiffness (  6.7e6N/m 4.4e8N/m) Break ( 1.1e8N 5e8N ) r0 ( 0cm 0cm ) )
	CouplingHasRigidConnection ( 0 )
	Velocity ( 0.01m/s ) 
		)
	Coupling (
	Type ( Chain )
	Spring ( Stiffness (  6.7e6N/m 4.4e8N/m) Break ( 1.1e8N 5e8N ) r0 ( 0cm 0cm ) )
	CouplingHasRigidConnection ( 0 )
	Velocity ( 0.01m/s ) 
		)

comment (** adheze **)
	ORTSAdhesion (
        ORTSCurtius_Kniffler ( 7.5 44 0.161 0.7 )
        )
        comment (** pocet naprav - vypocet adheze pro brzdeni **)
	ORTSNumberAxles ( 4 )
	WheelRadius ( 0.46m )

comment (** jizdni odpory - odpor typu S-DFJP, platny pro moderni lokomotivy a moderni nakladni (predevsim kontejnerove) vozy **)
comment (** odpor S-DFJP: oj = 0.9 + 0.00012*v^2 **)
AxleMassRange_1 ( 0t 30t )
DavisCoefficientA_1 ( 1.35 )
DavisCoefficientB_1 ( 0.00001 )
DavisCoefficientC_1 ( 0.00033 )

comment (** odtrhovy odpor **)
ORTSMergeSpeed ( 0.31 )

comment (** odpor v oblouku **)
	CentreOfGravity ( 0m 2.01m  0m )
	ORTSTrackGauge ( 1435mm )
	ORTSRigidWheelbase ( 2500mm )
	ORTSUnbalancedSuperelevation ( 100mm )
	
comment (** celni plocha pro vypocet vlivu vetru na jizdni odpor **)
        ORTSWagonFrontalArea ( 8m^2 )
comment (** prikon elektrickeho topeni **)
        PowerReductionByHeating ( 38kW )
comment (** prikon klimatizacnich jednotek - bez tohoto zadani neni klima aktivni a v lete nespotrebovava vykon**)
	PowerReductionByAirCondition ( 50kW )
	
Comment ( "Brzdy" )
Comment ( "Brzdovy system Knorr, kotouce, Bv.: 55t" )
Comment ( "Rezim brzdeni R" )
BrakeEquipmentType ( "Handbrake, Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir" )
BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )

        MaxBrakeForce( 102.45kN )
	MaxHandbrakeForce( 35.84kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps ( 10 )

        TripleValveRatio( 2.53 )
        comment (** rezim R = 0.169642bar/s - odbrzdeni 22.4s **)
	comment (** rezim P = 0.169642bar/s - odbrzdeni 22.4s **)
	MaxReleaseRateR ( 0.169642bar/s )
	MaxReleaseRateP ( 0.169642bar/s )
	comment (** rezim R = 1.085bar/s - zabrzdeni 3.5s **)
	comment (** rezim P = 0.716981bar/s - zabrzdeni 5.3s **)
	MaxApplicationRateR ( 1.085bar/s )
	MaxApplicationRateP ( 0.716981bar/s )
	MaxAuxilaryChargingRate ( 0.1bar/s )
	EmergencyResChargingRate ( 0.1bar/s )
	comment (** mez necitlivosti rozvadece **)
	BrakeSensitivity ( 0.0050bar/s)
	EmergencyResCapacity( 50l )
	EmergencyResVolumeMultiplier ( 1.26 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 5bar )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 3.5bar )
	comment (** objem brzdoveho potrubi **)
	BrakePipeVolume ( 27l )
comment (** unik vzduchu netesnosti brzdoveho potrubi **)
	TrainPipeLeakRate ( 0.00130bar/s )
comment (** zpozdeni naskoku brzdy **)
	BrakeDelayToEngage ( 1.42s )
comment (** Minimalni nutne snizeni tlaku potrubi pro naskok brzdy **)
      BrakePipeMinPressureDropToEngage ( 0.20bar )

comment (** vychodzia brzdna vaha **)
	ForceBrakeMode ( R )
comment (** OR CZ/SK **)
BrakeMassP ( 42t )
BrakeMassR ( 62t )
comment (** korekce brzdici vahy - pro ucely doladeni hodnoty **)
DebugKoef ( 0.47 )

AntiSkidSystemEquipped ( 1 )

Comment (** kotoucova brzda // autor: Pajavlaky **)
ORTSBrakeShoeFriction (
  			0.0	0.4100
			1.0	0.3972
			2.0	0.3886
			3.0	0.3812
			4.0	0.3746
			5.0	0.3685
			6.0	0.3628
			7.0	0.3574
			8.0	0.3522
			9.0	0.3474
			10.0	0.3427
			11.0	0.3382
			12.0	0.3340
			13.0	0.3299
			14.0	0.3259
			15.0	0.3222
			16.0	0.3186
			17.0	0.3152
			18.0	0.3119
			19.0	0.3088
			20.0	0.3059
			21.0	0.3032
			22.0	0.3008
			23.0	0.2985
			25.0	0.2945
			27.0	0.2909
			28.0	0.2892
			30.0	0.2860
			34.0	0.2802
			38.0	0.2750
			42.0	0.2702
			47.0	0.2647
			54.0	0.2578
			59.0	0.2534
			65.0	0.2486
			71.0	0.2444
			80.0	0.2392
			86.0	0.2367
			99.0	0.2319
			112.0	0.2284
			130.0	0.2253
			145.0	0.2242
	)
 
	Lights ( 2
		Light	(
			comment( Zadní pravé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 3 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( 0.91 1.60 -12.256 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Levé zadní světlo )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 3 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( -0.935 1.60 -12.256 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
	)

  Sound ( "..\\..\\common.snd\\sndvag\\gorlitz_3_ex.sms" )
)