SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( cd_754075ms
 Type ( Freight )
 Comment ( wag: Robo )
 Name ("CD 754 075-0")  
 WagonShape ( cd_754075.s )
        Freightanim ( cd_754075fg.s 1 1 )
 Type ( Freight )
 Size ( 3m 4.4m 16.302m )
 Mass ( 74t )
 WheelRadius ( 0.5m )
 InertiaTensor ( Box ( 3.10m 4.61m 16.302m ) )
comment	( Coupling )

Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 2.5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 2.5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
 Adheasion ( 0.16 0.88 1.51 0 )
 DerailRailHeight ( 10cm )
 DerailRailForce ( 2.5*74t )
 DerailBufferForce ( 350kN )
 NumWheels ( 4 )
 Friction (
		1070.5N/m/s    -0.10    1.3mph    12.951N/m/s    1.891
		5.1N/rad/s	1	-1rad/s	0N/rad/s	1
	)

        BrakeEquipmentType( "Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir, Handbrake, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	
        MaxBrakeForce( 50kN )
        TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 1.3 )
	MaxApplicationRate( 4 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 3 )
        BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 55 )
        EmergencyResCapacity( 0.88 )
	EmergencyResChargingRate( 1 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 73 ) 

 Sound ( "../../common.snd/snddlok/lokpor.sms" )
 ) 

)
