SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( cd_754009_2020
	Type ( Engine )
	WagonShape ( cd_754009_2020.s )
        Freightanim ( cd_754009_2020fg.s 1 1 )

	Comment ( Svetla + trakcia OR: Robo )

comment	( Overall physics )


	CentreOfGravity ( 0m 1.9m 0m )
	Size ( 3.10m 4.47m 16.302m )  
	Mass ( 74t )
	WheelRadius ( 0.5m )
	InertiaTensor ( Box ( 3.10m 4.47m 16.302m ) )



comment	( Coupling )

Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 2.5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 2.5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)

comment	( Adhesion and Friction )

	ORTSAdhesion (
        ORTSCurtius_Kniffler ( 7.5 44 0.161 0.7 )
        )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*74t )
	DerailBufferForce ( 750kN )
	NumWheels ( 4 )
	Friction (
		987.7N/m/s    -0.10    1.4mph    12.693N/m/s    1.896
		5.1N/rad/s	1	-1rad/s	0N/rad/s	1
	)


comment	( Wagon Brakes )

 	MaxBrakeForce( 100.28kN )
	MaxHandbrakeForce( 43.84kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 10 )

	BrakeEquipmentType( "Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir, Handbrake" )
BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
TripleValveRatio( 2.5 )
MaxReleaseRate( 1.8 )
MaxApplicationRate( 3.13 )
MaxAuxilaryChargingRate( 5.19 )
BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 52.59 )
BrakePipeVolume ( 0.50 )
ORTSBrakeShoeFriction (
  			0	0.31
			1	0.30
			2	0.28
			3	0.27
			4	0.26				
			5	0.25
			7	0.24
			8	0.23
			9	0.22
			12	0.21
			14	0.20
			17	0.19
			20	0.18
			24	0.17
			29	0.16
			34	0.15
			40	0.14
			47	0.13
			55	0.12
			66	0.11
			84	0.10
			115	0.09
			160	0.09
	)
	
comment	( EngSound, Freight, Inside, IntakePoint )

	Sound ( "../../common.snd/sndDlok/754eng.sms" )
    	
	IntakePoint ( 0 2 FuelDiesel )

comment	( Lights )

	Lights ( 28
		Light (
			comment ( Svetelný kuzel dálkový )
			Type ( 1 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 1 )
			FadeOut ( 1 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFFFFCC )
					Position ( 0 1 8 )
					Angle ( 15 )
					Transition ( 1 )
					Radius ( 60 )
				)
			)
		)
		
comment ( ovladane svetla, predne stanoviste )
               Light (
			comment ( reflektor lavy dialkový )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 1 )
			FadeOut ( 1 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFFE085 )
					Position ( -0.641 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0 0 5 )
					Transition ( 1 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( reflektor pravy dialkový )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 1 )
			FadeOut ( 1 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFFE085 )
					Position ( 0.641 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0 0 5 )
					Transition ( 1 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
                Light (
			comment ( prední levé zapnuté )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 2 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FF87CEFA )
					Position ( -0.891 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( prední pravé zapnuté )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 2 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FF87CEFA )
					Position ( 0.891 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
                Light (
			comment ( Horna LED )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FF87CEFA )
					Position ( 0.0 3.797 7.835 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní levé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 3 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffFF0000 )
					Position ( -0.891 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní pravé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 3 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffFF0000 )
					Position ( 0.891 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		
		comment ( Definice svetel pro zadní stanoviste )

		Light (
			comment ( reflektor lavy dialkový )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 1 )
			FadeOut ( 1 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFFE085 )
					Position ( 0.641 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 1 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( reflektor pravy dialkový )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 1 )
			FadeOut ( 1 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFFE085 )
					Position ( -0.641 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 1 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
                Light (
			comment ( prední levé zapnuté )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 2 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FF87CEFA )
					Position ( 0.891 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( prední pravé zapnuté )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 2 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FF87CEFA )
					Position ( -0.891 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
                Light (
			comment ( Horna LED )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FF87CEFA )
					Position ( 0.0 3.797 -7.835 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní levé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 4 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position ( 0.891 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní pravé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 4 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position ( -0.891 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
                comment ( Definicia svetiel pre posunujuci diel )

		Light (
			comment ( Prední pravé pozicní )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
                                Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FF87CEFA )
					Position ( 0.891 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
                Light (
			comment ( Prední lave pozicní )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
                                Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FF87CEFA )
					Position ( -0.891 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní levé pozicní )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
                                Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FF87CEFA )
					Position ( -0.891 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní pave pozicní )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
                                Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FF87CEFA )
					Position ( 0.891 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		
		comment ( Definice svetel pro Loose consist )

		Light	(
			comment( Pravé přední poziční - Loose consist )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Control ( 0 )
				Service ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FF87CEFA )
					Position ( 0.891 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
                Light	(
			comment( Pravé plave poziční - Loose consist )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Control ( 0 )
				Service ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FF87CEFA )
					Position ( -0.891 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Levé zadní poziční - Loose consist)
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Control ( 0 )
				Service ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FF87CEFA )
					Position ( -0.891 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Prave zadní poziční - Loose consist)
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Control ( 0 )
				Service ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FF87CEFA )
					Position ( 0.891 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)

		comment ( Definice svetel pro loko ovládanou PC )

		Light (
			comment ( PC prední pravé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 1 )
			FadeOut ( 1 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FF87CEFA )
					Position ( 0.891 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0 -5 5 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( PC prední levé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 1 )
			FadeOut ( 1 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FF87CEFA )
					Position ( -0.891 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
                Light (
			comment ( Horna LED )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FF87CEFA )
					Position ( 0.0 3.797 7.835 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( PC zadní levé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Unit ( 3 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position ( -0.891 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( PC zadní pravé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Unit ( 3 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position ( 0.891 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
	)
)

Engine ( cd_754009_2020
Wagon ( cd_754009_2020 )

	
comment	( Basic physical engine data )

	Type ( Diesel )
	MaxPower ( 1460kW )
	MaxForce ( 185kN )	
	MaxContinuousForce ( 123kN )
	MaxCurrent ( 2360A ) 
	MaxVelocity ( 100km/h )
	DieselEngineSpeedOfMaxTractiveEffort( 30km/h )  
	WheelRadius ( 0.5m )
	Sanding ( 18km/h )
	NumWheels ( 4 )
	MaxSandingTime ( 900 )
	
	
comment	( CabSound and Views )

	Sound ( "../../common.snd/sndDlok/754cab.sms" )

 	CabView ( "../../common.cab/cab754/754030.cvf" )

	HeadOut ( 1.7 3.2 6.45  )
	
comment	( Diesel Engine )

	MaxTemperature ( 120 )
	MaxOilPressure ( 90 )

	DieselEngineIdleRPM( 480 )	
	DieselEngineMaxRPM( 1100 )
	DieselEngineMaxRPMChangeRate( 35 )
	RunUpTimeToMaxForce ( 30 )

comment	( Transmission and GearBox )

	DieselEngineType ( electric )
	



comment	( Fuel and Usage )

	MaxDieselLevel ( 3600l )
	DieselUsedPerHourAtMaxPower ( 390l )
	DieselUsedPerHourAtIdle ( 34l )


Effects (
		DieselSpecialEffects (
			Exhaust1
			(
					0.224 4.44 2.25
					0 1 0
					0.3
			)
			Exhaust2
			(
					-0.224 4.44 2.25
					0 1 0
					0.3
			)
		)
	)
		 DieselSmokeEffectInitialMagnitude( 0.5 )
		 DieselSmokeEffectMaxMagnitude( 2.0 )
		 DieselSmokeEffectInitialSmokeRate( 0.5 )
		 DieselSmokeEffectMaxSmokeRate( 2.0 )

comment	( Brakes )

AirBrakesAirCompressorPowerRating ( 2.45 )
	AirBrakesMainMinResAirPressure ( 56 )
	AirBrakesMainMaxAirPressure ( 145 )	
	AirBrakesMainResVolume ( 35.315 )
	AirBrakesAirCompressorWattage ( 20474 )
	AirBrakesCompressorRestartPressure ( 120 )
	AirBrakesAirUsedPerPoundsOfBrakePipePressure ( 4 )
	AirBrakesHasLowPressureTest ( 1 )
	AirBrakesIsCompressorElectricOrMechanical ( 0 )

	EngineBrakesControllerHasProportionalBrake ( 1 )
	EngineBrakesControllerMaxApplicationRate ( 5 )
	EngineBrakesControllerMaxReleaseRate ( 5 )
	EngineBrakesControllerEmergencyApplicationRate ( 10 )
	EngineBrakesControllerMinSystemPressure ( 0 )
	EngineBrakesControllerMaxSystemPressure ( 73 )
	EngineBrakesControllerDirectControlExponent ( 1 )
	EngineBrakesProportionalBrakeLag( 0.8 )

	TrainBrakesControllerMinPressureReduction ( 0 )
TrainBrakesControllerMaxApplicationRate ( 1.7 )
TrainBrakesControllerMaxReleaseRate ( 1.9 )
TrainBrakesControllerMaxQuickReleaseRate ( 3.8 )
TrainBrakesControllerEmergencyApplicationRate ( 10 )
TrainBrakesControllerMinSystemPressure ( 0 )
TrainBrakesControllerMaxSystemPressure ( 73 )
TrainBrakesControllerEmergencyBrakeTimePenalty ( 0 )
	
TrainPipeLeakRate ( 0.033 )
TrainBrakesControllerFullServicePressureDrop ( 73 )


	BrakesEngineBrakeType( "Air_single_pipe"  )
	BrakesTrainBrakeType( "Air_single_pipe" )
	BrakesEngineControllers( "Independent, Train" )

comment ( Monitors )

EmergencyStopMonitor (
		MonitoringDeviceMonitorTimeLimit ( 0 )
		MonitoringDeviceAlarmTimeLimit ( 0 )
		MonitoringDevicePenaltyTimeLimit ( 0 )
		MonitoringDeviceCriticalLevel ( 0 )
		MonitoringDeviceResetLevel ( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesFullBrake ( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesEmergencyBrake ( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesCutsPower ( 1 )
		MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine ( 0 )
		MonitoringDeviceResetOnZeroSpeed ( 1 ) 
		MonitoringDeviceResetOnResetButton ( 1 )
	)
	
	VigilanceMonitor (
		MonitoringDeviceMonitorTimeLimit ( 27 )
		MonitoringDeviceAlarmTimeLimit ( 17 )
		MonitoringDevicePenaltyTimeLimit ( 0 )
		MonitoringDeviceCriticalLevel ( 0 )
		MonitoringDeviceResetLevel ( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesFullBrake ( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesEmergencyBrake ( 1 )
		MonitoringDeviceAppliesCutsPower ( 1 )
		MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine ( 0 )
		MonitoringDeviceResetOnZeroSpeed ( 1 )
		MonitoringDeviceResetOnResetButton ( 1 )
	)
	
	OverspeedMonitor (
		MonitoringDeviceMonitorTimeLimit ( 0 )
		MonitoringDeviceAlarmTimeLimit ( 5 )
		MonitoringDevicePenaltyTimeLimit ( 0 )
		MonitoringDeviceCriticalLevel ( 65.1 )
		MonitoringDeviceResetLevel ( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesFullBrake ( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesEmergencyBrake ( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesCutsPower ( 1 )
		MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine ( 0 )
		MonitoringDeviceAlarmTimeBeforeOverSpeed ( 10 )
		MonitoringDeviceDoesSuppressionReset ( 0 )
		MonitoringDeviceTriggerOnTrackOverspeed ( 1 )
		MonitoringDeviceTriggerOnTrackOverspeedMargin ( 1.39 )
		MonitoringDeviceResetOnZeroSpeed ( 1 ) 
		MonitoringDeviceResetOnResetButton ( 0 )
	)

EngineVariables( 900 )

comment	( Controllers )

        EngineControllers (
	  Throttle ( 0 1 0.05 0 
	   NumNotches ( 0 )
	  )
  
		Brake_Engine 	( 0 1 0.1 0
			NumNotches ( 1
				Notch ( 0 1 Dummy )
			)
		)
		Brake_Hand 	( 0 1 0.1 0
			NumNotches ( 0 )
		)
		Brake_Train 	( 0 1 0.05 0.8
			NumNotches ( 5
				Notch ( 0 0 TrainBrakesControllerFullQuickReleaseStart )
				Notch ( 0.4 0 TrainBrakesControllerReleaseStart )
				Notch ( 0.6 0 TrainBrakesControllerNeutralhandleOffStart )
				Notch ( 0.8 0 TrainBrakesControllerContinuousServiceStart )
				Notch ( 0.99 0 TrainBrakesControllerEmergencyStart )
			)
		)
	ORTSTractionCharacteristics (	11	6												
	throttle (	0	  0.27           0.59	      0.85	1.00 )			
	table (													
		0km/h	0.00kN	 72.00kN      136.00kN	   185.00kN	185.00kN			
		10km/h	0.00kN   65.00kN      123.00kN	   180.00kN	180.00kN			
		20km/h	0.00kN	 54.00kN      103.00kN	   140.05kN	160.00kN			
		30km/h	0.00kN	 42.00kN       78.00kN 	   106.00kN	123.00kN			
		40km/h	0.00kN	 31.00kN       61.00kN	    83.00kN	 97.00kN			
		50km/h	0.00kN	 23.00kN       48.00kN	    68.00kN	 80.00kN			
		60km/h	0.00kN	 18.00kN       39.00kN	    57.50kN	 67.00kN			
		70km/h	0.00kN	 14.00kN       33.00kN	    49.00kN	 58.00kN			
		80km/h	0.00kN	 12.00kN       27.00kN	    43.00kN	 50.00kN			
		90km/h	0.00kN	 10.50kN       23.00kN	    37.00kN	 44.00kN			
		100km/h	0.00kN	 9.50kN	       18.00kN	    33.00kN	 37.00kN			
		)													
	)
            DirControl ( -1 0 1 1 )
            BellToggle( 0 1 0 )
            AWS ( 0 1 0 )
            Sanding ( 0 1 0 )
            Horn ( 0 1 0 )
            Wipers ( 0 1 0 )
            EmergencyStopToggle( 0 1 0 )
            Vigilance ( 0 1 0 )
            Headlights ( 0 0.25 1 0 )
            BailOffButton( 0 1 0 )
        )
	
Comment	( Operations )


    	Name ( "CD 754 009-9 v2020" )
    	Description (
	 "Rada 754 CD je univerzalni dieselelektricka skrinova lokomotiva, pouzivana v osobni i nakladni doprave.\n\n"+
	 "Lokomotiva je vybavena generatorem 3000V pro vytapeni vlakovych souprav.\n\n"+
	 "Prenos vykonu: elektricky\n\n"+
	 "Zdroj vykonu: naftovy motor CKD K 12 V 230 DR\n\n"+
	 "Max. vykon motoru: 1470 kW\n\n"+
	 "Max. trakcni vykon: 1104 kW\n\n"+
	 "Max. vyska: 4,5 m\n\n"+
	 "Max. sirka: 3,1 m\n\n"+
	 "Delka pres narazniky: 16,5 m\n\n"+
	 "Hmotnost: 73,2 t\n\n"+
	 "Max. rychlost: 100 km/h"
    	)
    	EngineOperatingProcedures (
		"Jak se rozjet:\n"+
		"1.	Stisknete W na prestavení reverzního kontoleru do polohy 'vpred'.\n"+
		"2.	Stisknete a drzte ; pro odbrzdení vlakové brzdy.\n"+
		"(3.	Stisknete a drzte [ pro odbrzdení lokomotivní brzdy.)\n"+
		"4.	Stisknete D pro zvýsení pozadovaného výkonu.\n"+
		"5.	Pomalu zvysujte výkon stiskem D, dokud vlak nedosáhne pozadované rychlosti.\n"+
		"6.	Jakmile se vlak rozjede tak jedním stiskem ' presunte vlakovou brzdu do polohy ZÁVER.\n\n"+
		"Jak zpomalit\n"+
		"1.	Stisknete A pro snízení pozadovaného výkonu (postupne az na 0).\n"+
		"2.	Jestlize je to nutné tak pouzijte brzdy pro postupné rychlejsí snizování rychlosti.\n\n"+
		"Jak pouzít vlakovou brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte ' nez presunete rukojet brzdy do polohy brzdeni a dosáhnete pozadovaného brzdného tlaku.\n"+
		"2.	Po dosazení pozadovaného brzdného tlaku stiskem ; presunte rukojet brzdy do polhy ZÁVER.\n\n"+
		"Jak odbrzdit vlakovou brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte ; az presunete rukojet brzdy do polohy PLNENÍ.\n"+
		"2.	Pockejte, az klesne tlak v brzdových valcích na 0.\n"+
		"3.	Po odbrzdení a uvedení vlaku do pohybu stisknete ' pro presunutí rukojeti brzdy do polohy ZÁVER.\n\n"+
 		"Jak pouzít lokomotvní brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte ] pro zabrzdení lokomotivní brzdy (0-100%).\n\n"+
		"Jak odbrzdit lokomotivní brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte [ pro odbrzdení lokomotivní brzdy (0%).\n\n"+
		"Jak pouzít záchrannou brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte A pro snízení výkonu az na 0.\n"+
		"2.	Stisknete BACKSPACE pro aktivaci záchrané brzdy.\n\n"+
		"Jak zrusit záchrannou brzdu\n"+
		"1.	Pockejte na úplné zastavení vlaku.\n"+
		"2.	Stisknete Z pro odblokování ovládání lokomotivy.\n"+
		"3.	Stisknete ; a [ pro odbrzdení brzdných systému.\n"+
		"4.	Pomalu zvysujte výkon stiskem D .\n\n"+
		"Jak zmenit smer\n"+
		"1.	Zastavte vlak.\n"+
		"2.	Presunte paku reverzniho kontroleru do polohy vzad nebo vpred dvojitým stiskem S.\n"+
		"3.	Odbrzdete brzdy stiskem ; (prípadne [ ).\n"+
		"4.	Pomalu zvysujte vykon stiskem D .\n\n"+
  		"Výstup a nástup cestujících\n"+
		"1.	Zastavte ve stanici.\n"+
		"2.	Stisknete ENTER pro zahájení výstupu a nástupu cestujících.\n"+
		"3.	Pockejte na signál k odjezdu.\n"+
		"TIP: Pro zobrazení casu príjezdu a odjezdu u této a následující stanice pouzijte klávesu F10.\n\n"+
		"Jak pripojit vagony/lokomotivy:\n"+
		"1.	Najedte pomalu na soupravu (optimální rychlost 1 km/h).\n"+
		"Tip: Pro zobrazení pohledu na spráhlo stisknete klávesu 6.\n"+
		"2.	Stisknete F9 pro otevrení okna se seznamem lokomotiv a vagonu ve vlaku.\n"+
		"3.	Jestlize je ikona vozu cervená, je zatazena rucní brzda. Dvojtukem mysí na voze uvolníte/zatáhne rucní brzdu.\n"+
		"4.	Zavrete okno sestavení vlaku stiskem F9.\n"+
		"5.	Pockejte az odbrzdíte pripojené vozy.\n\n"+
		"Odpojení vozu nebo lokomotivy\n"+
		"POZOR! Melo by se provádet jen tehdy, pokud VLAK STOJÍ!\n"
		"1.	Otevrete okno sestavy vlaku F9.\n"+
		"2.	Poklepejte 2x na ikonu vozu, ktery se má odpojit, pokud chcete, aby mel vuz zatazenou rucní brzdu.\n"+
		"3.	Poklepejte mysi 2x na ikonu spoje, kde ma byt vlak rozdelen.\n"+
		"4.	Zavrete okno sestavení vlaku stiskem F9."
		"Jak doplnit naftu\n"+
		"1.	Zastavte u naftového stojanu stredem nádrze.\n"+
		"2.	Stisknete klávesu T a drzte ji po dobu doplnování nafty stisknutou.\n"+
		"TIP: Pro zobrazení prubehu plnení nádrze stisknete F9 a klepnete mysí na ikonu lokomotivy.\n\n"+
	)
)
