SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( zssk_162006_2024ms_hk

Comment (** 24/11/2024 - ladenie pre OpenRailsCZSK 1.8 a vyššie - Pre verzie Mimo Službu **)

 Type ( Freight )
 Name ( "ZSSK 162 006-1 HK 2024" )  
 WagonShape ( zssk_162006_2024ms_hk.s )
 ORTSFreightAnims(
		MSTSFreightAnimEnabled ( 0 )
				FreightAnimStatic(
					SubType( Default )
					Shape( "zssk_162006_2024fg_hk.s" )
					Offset( 0.0, 0.0, 0.0 )
					Visibility ( "Outside" )
				)
		)
 Size ( 2.97m 4.597m 16.856m )
 Mass ( 84.0t )

Comment (** Spriahla 0cm **)
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring ( Stiffness (  6.7e6N/m 4.4e8N/m) Break ( 1.1e8N 5e8N ) r0 ( 0cm 0cm ) )
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s ) )

	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring ( Stiffness (  6.7e6N/m 4.4e8N/m) Break ( 1.1e8N 5e8N ) r0 ( 0cm 0cm ) )
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s ) )
		
Comment (** Adhezia a odpory **)
	ORTSAdhesion (
        ORTSCurtius_Kniffler ( 7.5 55 0.166 0.7 )
        ORTSSlipWarningThreshold ( 80 )
        )
Comment (** pocet naprav - vypocet adheze pro brzdeni **)
	ORTSNumberAxles ( 4 )
    WheelRadius ( 0.608m )

comment (** Merny odpor dle nove stanovenych hodnot pro aktualizaci predpisu V7 **)
comment (** oj = 3.6 + 0.002*v + 0.0006*v2 **)
AxleMassRange_1 ( 0t 25t )
DavisCoefficientA_1 ( 3.6 )
DavisCoefficientB_1 ( 0.002 )
DavisCoefficientC_1 ( 0.0006 )
comment (** odtrhovy odpor **)
ORTSMergeSpeed ( 0.31 )

comment (** odpor v oblouku **)

	ORTSTrackGauge ( 1435mm )
	comment (** rozvor podvozku **)
	ORTSRigidWheelbase ( 3200mm )
	ORTSUnbalancedSuperelevation ( 152.4mm )
	
comment (** celni plocha pro vypocet vlivu vetru na jizdni odpor **)
        ORTSWagonFrontalArea ( 10.5m^2 )

Comment (** brzda DAKO-GP, rozvadec DAKO LTR **)
Comment (** brzdove valce 8x 8", zdvih 125mm = zdvihovy objem valce 4.054l. Objem valcu: 8*4.054=32.429l **)
Comment (** pomocna jimka 150l **)
Comment (** vypocet nasobitelu pro objem pomocne jimky: objem valcu*TVR*multiplier = 32.429*4.26*1.086=150l **)

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_twin_pipe" )
Comment (** brzdici vaha rucni brzdy 2t + 2t. (2*2t)*1.5=6kN **)
	MaxHandbrakeForce( 6kN )
	TripleValveRatio( 4.26 )
Comment (** rezim P = 0.285714bar/s - odbrzdeni 22.4s **)
Comment (** rezim G = 0.128bar/s - odbrzdeni 50s **)
	MaxReleaseRateP ( 0.285714bar/s )
	MaxReleaseRateG ( 0.128bar/s )
Comment (** rezim P = 1.207547bar/s - zabrzdeni 5.3s **)
Comment (** rezim G = 0.290bar/s - zabrzdeni 22s **)
	MaxApplicationRateP ( 1.207547bar/s )
	MaxApplicationRateG ( 0.290bar/s )
	MaxAuxilaryChargingRate ( 0.1bar/s )
	EmergencyResChargingRate ( 0.1bar/s )
Comment (** mez necitlivosti rozvadece **)
	BrakeSensitivity ( 0.0052bar/s )
	EmergencyResCapacity( 150l )
	EmergencyResVolumeMultiplier ( 1.086 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 5bar )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 6.4bar )
Comment (** objem brzdoveho potrubi **)
	BrakePipeVolume ( 16.0l )
Comment (** zpozdeni naskoku brzdy **)
	BrakeDelayToEngage ( 1.2s )
Comment (** Minimalni nutne snizeni tlaku potrubi pro naskok brzdy **)
    BrakePipeMinPressureDropToEngage ( 0.32bar )

Comment (** hmotnost = 87 t **)
Comment (** brzdici vaha rezim P = 44t **)
Comment (** brzdici vaha rezim G = 24t **)

Comment (** vychodzia brzdna vaha **)
	ForceBrakeMode ( P )
Comment (** brzdici vaha **)
	BrakeMassG ( 24t )
	BrakeMassP ( 44t )
	BrakeMassR ( 44t )
	BrakeMassRMg ( 44t )
Comment (** zprostredkovane nastaveni pritlacne sily - vypocet: Pajavlaky 23.03.2024 **)
	DebugKoef ( 1.09 )
Comment (** zprostredkovane nastaveni poklesu soucitele treni s tlakem v treci plose - vypocet: Pajavlaky 23.03.2024 **)
DebugKoef2
(
	0.0bar	1.478
	1.6bar	1.245
	3.2bar	1.093
	4.8bar	0.986
	6.4bar	0.907
)

Sound ( "../../common.snd/sndX6X/X6Xwag.sms" )
) 
