SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( cd_151011_hk
	Type ( Engine )
	WagonShape ( cd_151011_hk.s )
	
comment ( FreightAnim )
         Freightanim ( cd_151011fg_hk.s 1 1 ) 

	Comment ( Eng created by ZSR - http://csd.webzdarma.cz )
	Comment ( 22/11/2010 )
	Comment ( Version: 1.08 BR )
	Comment ( BR = bez rychlobrzdy pri prekroceni rychlosti trackmonitoru, pozadavek autoru modelu )
	Comment ( Rozlozeni stupnu: puvodni )
	Comment ( Model: Kulica 2010 )
	Comment ( Zvuky: 350xxx.sms )

comment	( Overall physics )

	Size ( 3.10m 4.69m 16.557m )
  CentreOfGravity ( 0m 2.33m  0m )
	Mass ( 82t )
	WheelRadius ( 0.625m )
	InertiaTensor ( Box (3.10m 4.69m 16.557m) )

Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 2.5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 2.5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)

comment	( Adhesion and Friction )

	ORTSAdhesion (
        ORTSCurtius_Kniffler ( 7.5 44 0.161 0.7 )
        ORTSSlipWarningThreshold ( 85 )
        )

DerailRailHeight ( 4cm )
DerailRailForce ( 112.5kN )
DerailBufferForce ( 441kN )

	Friction (
		1038.7N/m/s    -0.1    1mph    9.725N/m/s    1.9
		5.1N/rad/s	1	-1rad/s	0N/rad/s	1
	)
    
    NumWheels ( 4 )
	ORTSTrackGauge ( 1435mm )
	ORTSRigidWheelbase ( 3200mm )
	ORTSUnbalancedSuperelevation ( 152.4mm )

  	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Graduate_release_Triple_valve, Auxilary_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 102.9kN )
	MaxHandbrakeForce( 6kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 10 )

	TripleValveRatio( 2.33 )
	MaxReleaseRate( 0.15625bar/s )
	MaxApplicationRate( 0.660bar/s )
	EmergencyResCapacity( 150l )
	EmergencyResVolumeMultiplier ( 1 )
    MaxAuxilaryChargingRate( 0.76bar/s )
	EmergencyResChargingRate( 0.76bar/s )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 5bar )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 3.5bar )
	BrakePipeVolume ( 14l )
    ORTSBrakeShoeFriction (
		       0.0	0.3100
		       1.0	0.2800
		       2.0	0.2670
		       3.0	0.2572
		       4.0	0.2490
		       5.0	0.2419
		       6.0	0.2355
		       7.0	0.2296
		       8.0	0.2242
		       9.0	0.2192
		       10.0	0.2145
		       11.0	0.2100
		       12.0	0.2059
		       13.0	0.2019
		       14.0	0.1981
		       15.0	0.1945
		       16.0	0.1911
		       17.0	0.1878
		       18.0	0.1847
		       19.0	0.1817
		       20.0	0.1788
		       21.0	0.1760
		       22.0	0.1733
		       23.0	0.1708
		       24.0	0.1683
		       25.0	0.1660
		       26.0	0.1637
		       27.0	0.1615
		       28.0	0.1594
		       29.0	0.1574
		       31.0	0.1536
		       32.0	0.1518
		       33.0	0.1501
		       34.0	0.1484
		       35.0	0.1468
		       37.0	0.1439
		       38.0	0.1425
		       40.0	0.1399
		       41.0	0.1387
		       51.0	0.1277
		       57.0	0.1217
		       63.0	0.1163
		       68.0	0.1123
		       74.0	0.1080
		       80.0	0.1044
		       87.0	0.1009
		       94.0	0.0982
		       105.0	0.0949
		       120.0	0.0919
		       140.0	0.0897
		       160.0	0.0897
    )

ORTSPantographs (
Pantograph (
Delay ( 3s )
)
Pantograph (
Delay ( 3s )
)
)

comment ( Svetla Robo ) 

Lights ( 25
	Light (
			comment ( Svetelny kuzel dialkovy )
			Type ( 1 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFFE085 )
					Position ( 0 3.714 7.363 )
					Angle ( 15 )
					Transition ( 1 )
					Radius ( 60 )
				)
			)
		)
comment ( ovladane svetla, predne stanoviste )
               Light (
			comment ( reflektor lavy dialkový )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFFE085 )
					Position ( -0.12 3.714 7.363 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 1 )
					Radius ( 0.7 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( reflektor pravy dialkový )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFFE085 )
					Position ( 0.108 3.714 7.363 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 1 )
					Radius ( 0.7 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( prední levé zapnuté )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( -0.768 1.747 7.82 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( prední pravé zapnuté )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( 0.768 1.747 7.82 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní levé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 3 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position ( -1.012 1.747 -7.82 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní pravé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 3 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position ( 1.012 1.747 -7.82 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		
		comment ( Definice svetel pro zadní stanoviste )

		Light (
			comment ( reflektor lavy dialkový )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFFE085 )
					Position ( 0.108 3.714 -7.363 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 1 )
					Radius ( 0.7 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( reflektor pravy dialkový )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFFE085 )
					Position ( -0.108 3.714 -7.363 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 1 )
					Radius ( 0.7 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( prední levé zapnuté )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( 0.768 1.747 -7.82 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( prední pravé zapnuté )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( -0.768 1.747 -7.82 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní levé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 4 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position ( 1.012 1.747 7.82 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní pravé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 4 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position ( -1.012 1.747 7.82 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
                comment ( Definicia svetiel pre posunujuci diel )
		
		Light (
			comment ( Prední lave pozicní )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
                                Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( -0.768 1.747 7.82 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( Prední pravé pozicní )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
                                Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( 0.768 1.747 7.82 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní levé pozicní )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
                                Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( -0.768 1.747 -7.82 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní prave pozicní )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
                                Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( 0.768 1.747 -7.82 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)		
		comment ( Definice svetel pro Loose consist )
                Light	(
			comment( Lave p?ední pozi?ní - Loose consist )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Control ( 0 )
				Service ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( -0.768 1.747 7.82 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Pravé p?ední pozi?ní - Loose consist )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Control ( 0 )
				Service ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( 0.768 1.747 7.82 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Levé zadní pozi?ní - Loose consist)
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Control ( 0 )
				Service ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( -0.768 1.747 -7.82 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Prave zadní pozi?ní - Loose consist)
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Control ( 0 )
				Service ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( 0.768 1.747 -7.82 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		) 

		comment ( Definice svetel pro loko ovládanou PC )

		Light (
			comment ( PC prední pravé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( 0.768 1.747 7.82 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( PC prední levé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( -0.768 1.747 7.82 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( PC zadní levé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Unit ( 3 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position ( -1.012 1.747 -7.82 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( PC zadní pravé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Unit ( 3 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position ( 1.012 1.747 -7.82 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
	)

comment	( EngSound )

	Sound ( "../../common.snd/sndX5X/151eng.sms" )

)

Engine ( cd_151011_hk

comment	( Description )

	Wagon ( cd_151011_hk )
	
comment	( Basic physical engine data )

  Type ( Electric )
  MaxVelocity ( 160km/h )
  WheelRadius ( 0.625m )
  Sanding ( 30km/h )
  MaxSandingTime ( 600 )
  MaxForce ( 210kN )
  MaxContinuousForce ( 126kN )
  AntiSlip ( 1 )
  ORTSWheelSlipCausesThrottleDown ( 1 )
  MaxPower ( 4200kW )
  MaxCurrent ( 1500A )
  ORTSDriveWheelWeight ( 82t )
  
  ORTSCircuitBreaker ( Manual )
  ORTSCircuitBreakerClosingDelay ( 0.5s )
  ORTSPowerOnDelay ( 3s )
  ORTSAuxPowerOnDelay ( 22s )

  Comment ( stupně 0         1         2         3          4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29        30        31        32         P        34        35        36        37        38        39        40        41        42        43        44        45        46        47        48        49        50        51        52        53        54        55        56       MAX )
  ORTSTractionCharacteristics ( 33 59
    Throttle ( 0.000     0.002     0.051     0.081      0.111     0.141     0.171     0.201     0.231     0.261     0.291     0.321     0.351     0.381     0.411     0.441     0.471     0.491     0.511     0.531     0.551     0.561     0.571     0.581     0.591     0.601     0.611     0.621     0.641     0.661     0.681     0.701     0.721     0.731     0.741     0.761     0.781     0.801     0.811     0.821     0.831     0.841     0.851     0.861     0.871     0.881     0.891     0.901     0.911     0.921     0.931     0.941     0.951     0.961     0.971     0.981     0.999     1.000 )
    Table (
      0km/h    0.0kN     1.0kN     42.0kN    68.0kN     88.0kN    110.0kN   129.0kN   143.0kN   159.0kN   171.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   181.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN   150.0kN    
      5km/h    0.0kN     1.0kN     38.0kN    61.0kN     80.0kN    100.0kN   115.0kN   128.0kN   140.0kN   153.0kN   167.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   176.0kN   146.0kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN   149.5kN    
      10km/h   0.0kN     1.0kN     35.0kN    55.0kN     71.0kN    90.0kN    102.0kN   113.0kN   125.0kN   137.0kN   149.0kN   161.0kN   171.0kN   171.0kN   171.0kN   171.0kN   171.0kN   171.0kN   171.0kN   171.0kN   171.0kN   171.0kN   171.0kN   171.0kN   171.0kN   171.0kN   171.0kN   171.0kN   171.0kN   171.0kN   171.0kN   171.0kN   171.0kN   139.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN   149.0kN    
      15km/h   0.0kN     1.0kN     32.0kN    49.0kN     64.0kN    80.0kN    90.0kN    100.0kN   110.0kN   119.0kN   130.0kN   141.0kN   153.0kN   168.0kN   168.0kN   168.0kN   168.0kN   168.0kN   168.0kN   168.0kN   168.0kN   168.0kN   168.0kN   168.0kN   168.0kN   168.0kN   168.0kN   168.0kN   168.0kN   168.0kN   168.0kN   168.0kN   168.0kN   134.0kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN   148.5kN    
      20km/h   0.0kN     1.0kN     29.0kN    44.0kN     57.0kN    70.0kN    79.0kN    87.0kN    96.0kN    104.0kN   112.0kN   122.0kN   133.0kN   146.0kN   162.0kN   165.0kN   165.0kN   165.0kN   165.0kN   165.0kN   165.0kN   165.0kN   165.0kN   165.0kN   165.0kN   165.0kN   165.0kN   165.0kN   165.0kN   165.0kN   165.0kN   165.0kN   165.0kN   125.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN   148.0kN    
      25km/h   0.0kN     1.0kN     27.0kN    38.0kN     50.0kN    62.0kN    69.0kN    76.0kN    83.0kN    90.0kN    97.0kN    105.0kN   113.0kN   123.0kN   137.0kN   152.0kN   162.0kN   162.0kN   162.0kN   162.0kN   162.0kN   162.0kN   162.0kN   162.0kN   162.0kN   162.0kN   162.0kN   162.0kN   162.0kN   162.0kN   162.0kN   162.0kN   162.0kN   118.0kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN   147.5kN    
      30km/h   0.0kN     1.0kN     24.0kN    33.0kN     43.0kN    53.0kN    60.0kN    65.0kN    71.0kN    77.0kN    81.0kN    89.0kN    95.0kN    103.0kN   114.0kN   128.0kN   140.0kN   159.0kN   159.0kN   159.0kN   159.0kN   159.0kN   159.0kN   159.0kN   159.0kN   159.0kN   159.0kN   159.0kN   159.0kN   159.0kN   159.0kN   159.0kN   159.0kN   110.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN   147.0kN    
      35km/h   0.0kN     1.0kN     21.0kN    28.0kN     37.0kN    45.0kN    51.0kN    56.0kN    61.0kN    66.0kN    70.0kN    75.0kN    80.0kN    87.0kN    95.0kN    105.0kN   115.0kN   129.0kN   150.0kN   157.0kN   157.0kN   157.0kN   157.0kN   157.0kN   157.0kN   157.0kN   157.0kN   157.0kN   157.0kN   157.0kN   157.0kN   157.0kN   157.0kN   105.0kN   140.0kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN   146.5kN    
      40km/h   0.0kN     1.0kN     18.0kN    24.0kN     32.0kN    40.0kN    44.0kN    48.0kN    52.0kN    57.0kN    60.0kN    64.0kN    68.0kN    72.0kN    79.0kN    88.0kN    97.0kN    107.0kN   119.0kN   131.0kN   148.0kN   155.0kN   155.0kN   155.0kN   155.0kN   155.0kN   155.0kN   155.0kN   155.0kN   155.0kN   155.0kN   155.0kN   155.0kN   98.0kN    132.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN   146.0kN    
      45km/h   0.0kN     1.0kN     17.0kN    21.0kN     27.0kN    34.0kN    38.0kN    41.0kN    45.0kN    48.0kN    50.0kN    53.0kN    57.0kN    61.0kN    66.0kN    72.0kN    80.0kN    87.0kN    98.0kN    106.0kN   115.0kN   130.0kN   147.0kN   153.0kN   153.0kN   153.0kN   153.0kN   153.0kN   153.0kN   153.0kN   153.0kN   153.0kN   153.0kN   92.0kN    124.0kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN   145.5kN    
      50km/h   0.0kN     1.0kN     16.0kN    18.0kN     24.0kN    29.0kN    32.0kN    36.0kN    38.0kN    40.0kN    43.0kN    45.0kN    48.0kN    50.0kN    55.0kN    60.0kN    64.0kN    70.0kN    77.0kN    83.0kN    90.0kN    99.0kN    109.0kN   118.0kN   128.0kN   139.0kN   152.0kN   152.0kN   152.0kN   152.0kN   152.0kN   152.0kN   152.0kN   85.0kN    114.0kN   137.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN   145.0kN    
      55km/h   0.0kN     1.0kN     15.5kN    16.0kN     22.0kN    26.0kN    28.0kN    30.0kN    32.0kN    34.0kN    36.0kN    37.0kN    39.0kN    41.0kN    45.0kN    48.0kN    52.0kN    57.0kN    62.0kN    66.0kN    72.0kN    77.0kN    83.0kN    89.0kN    95.0kN    106.0kN   115.0kN   120.0kN   138.0kN   151.0kN   151.0kN   151.0kN   151.0kN   79.0kN    106.0kN   126.0kN   141.0kN   144.5kN   144.5kN   144.5kN   144.5kN   144.5kN   144.5kN   144.5kN   144.5kN   144.5kN   144.5kN   144.5kN   144.5kN   144.5kN   144.5kN   144.5kN   144.5kN   144.5kN   144.5kN   144.5kN   144.5kN   144.5kN    
      60km/h   0.0kN     1.0kN     14.5kN    15.0kN     20.0kN    25.0kN    26.5kN    28.0kN    29.0kN    29.5kN    30.0kN    31.0kN    33.0kN    34.0kN    37.0kN    40.0kN    42.0kN    46.0kN    49.0kN    52.0kN    57.0kN    60.0kN    65.0kN    68.0kN    71.0kN    77.0kN    82.0kN    85.0kN    104.0kN   129.0kN   150.5kN   150.5kN   150.5kN   74.0kN    98.0kN    114.0kN   129.0kN   144.0kN   144.0kN   144.0kN   144.0kN   144.0kN   144.0kN   144.0kN   144.0kN   144.0kN   144.0kN   144.0kN   144.0kN   144.0kN   144.0kN   144.0kN   144.0kN   144.0kN   144.0kN   144.0kN   144.0kN   144.0kN    
      65km/h   0.0kN     1.0kN     14.0kN    14.5kN     19.0kN    24.0kN    26.0kN    27.0kN    28.0kN    28.5kN    29.0kN    29.5kN    30.0kN    30.5kN    31.0kN    32.0kN    34.0kN    37.0kN    40.0kN    41.0kN    44.0kN    46.0kN    49.0kN    52.0kN    53.0kN    59.0kN    60.0kN    63.0kN    78.0kN    100.0kN   120.0kN   143.0kN   150.0kN   68.0kN    89.0kN    105.0kN   118.0kN   133.0kN   143.5kN   143.5kN   143.5kN   143.5kN   143.5kN   143.5kN   143.5kN   143.5kN   143.5kN   143.5kN   143.5kN   143.5kN   143.5kN   143.5kN   143.5kN   143.5kN   143.5kN   143.5kN   143.5kN   143.5kN    
      70km/h   0.0kN     1.0kN     13.5kN    14.0kN     18.0kN    23.5kN    24.0kN    24.3kN    24.6kN    25.0kN    25.3kN    26.6kN    27.0kN    27.2kN    27.4kN    28.6kN    29.8kN    30.0kN    30.2kN    33.0kN    35.0kN    36.0kN    39.0kN    40.0kN    42.0kN    45.0kN    46.0kN    48.0kN    60.0kN    78.0kN    98.0kN    115.0kN   143.0kN   63.0kN    82.0kN    95.0kN    107.0kN   119.0kN   136.0kN   143.0kN   143.0kN   143.0kN   143.0kN   143.0kN   143.0kN   143.0kN   143.0kN   143.0kN   143.0kN   143.0kN   143.0kN   143.0kN   143.0kN   143.0kN   143.0kN   143.0kN   143.0kN   143.0kN    
      75km/h   0.0kN     1.0kN     13.0kN    13.5kN     17.0kN    20.5kN    21.0kN    21.3kN    21.6kN    22.0kN    22.3kN    22.6kN    23.0kN    23.2kN    23.4kN    23.6kN    23.8kN    24.0kN    24.2kN    24.4kN    24.6kN    27.8kN    29.0kN    30.5kN    33.0kN    35.0kN    36.0kN    37.0kN    48.0kN    62.0kN    79.0kN    96.0kN    116.0kN   57.0kN    75.0kN    87.0kN    96.0kN    107.0kN   121.0kN   135.0kN   142.5kN   142.5kN   142.5kN   142.5kN   142.5kN   142.5kN   142.5kN   142.5kN   142.5kN   142.5kN   142.5kN   142.5kN   142.5kN   142.5kN   142.5kN   142.5kN   142.5kN   142.5kN    
      80km/h   0.0kN     1.0kN     12.5kN    13.0kN     16.0kN    16.5kN    17.0kN    17.3kN    17.6kN    18.0kN    18.3kN    18.6kN    19.0kN    19.2kN    19.4kN    19.6kN    19.8kN    20.0kN    20.2kN    20.4kN    20.6kN    20.8kN    25.0kN    26.0kN    27.0kN    28.0kN    28.5kN    29.0kN    39.0kN    51.0kN    66.0kN    80.0kN    98.0kN    52.0kN    68.0kN    78.0kN    87.0kN    95.0kN    108.0kN   120.0kN   128.0kN   139.0kN   142.0kN   142.0kN   142.0kN   142.0kN   142.0kN   142.0kN   142.0kN   142.0kN   142.0kN   142.0kN   142.0kN   142.0kN   142.0kN   142.0kN   142.0kN   142.0kN    
      85km/h   0.0kN     1.0kN     12.0kN    12.5kN     14.0kN    14.5kN    15.0kN    15.3kN    15.6kN    16.0kN    16.3kN    16.6kN    17.0kN    17.2kN    17.4kN    17.6kN    17.8kN    18.0kN    18.2kN    18.4kN    18.6kN    18.8kN    21.0kN    22.0kN    23.0kN    24.0kN    24.5kN    25.0kN    34.0kN    45.0kN    57.0kN    69.0kN    84.0kN    48.0kN    63.0kN    72.0kN    78.0kN    86.0kN    97.0kN    107.0kN   114.0kN   122.0kN   133.0kN   141.5kN   141.5kN   141.5kN   141.5kN   141.5kN   141.5kN   141.5kN   141.5kN   141.5kN   141.5kN   141.5kN   141.5kN   141.5kN   141.5kN   141.5kN    
      90km/h   0.0kN     1.0kN     11.5kN    12.0kN     13.0kN    13.5kN    14.0kN    14.3kN    14.6kN    15.0kN    15.3kN    15.6kN    16.0kN    16.2kN    16.4kN    16.6kN    16.8kN    17.0kN    17.2kN    17.4kN    17.6kN    17.8kN    18.0kN    20.0kN    21.0kN    22.0kN    22.5kN    23.0kN    30.0kN    39.0kN    50.0kN    60.0kN    72.0kN    44.0kN    57.0kN    64.0kN    70.0kN    77.0kN    86.0kN    94.0kN    100.0kN   107.0kN   116.0kN   125.0kN   138.0kN   141.0kN   141.0kN   141.0kN   141.0kN   141.0kN   141.0kN   141.0kN   141.0kN   141.0kN   141.0kN   141.0kN   141.0kN   141.0kN    
      95km/h   0.0kN     1.0kN     11.0kN    11.5kN     12.0kN    12.5kN    13.0kN    13.3kN    13.6kN    14.0kN    14.3kN    14.6kN    15.0kN    15.2kN    15.4kN    15.6kN    15.8kN    16.0kN    16.2kN    16.4kN    16.6kN    16.8kN    17.0kN    17.2kN    17.4kN    18.6kN    18.8kN    19.0kN    27.0kN    34.0kN    44.0kN    54.0kN    65.0kN    40.0kN    52.0kN    58.0kN    64.0kN    69.0kN    77.0kN    84.0kN    88.0kN    93.0kN    100.0kN   108.0kN   118.0kN   130.0kN   140.5kN   140.5kN   140.5kN   140.5kN   140.5kN   140.5kN   140.5kN   140.5kN   140.5kN   140.5kN   140.5kN   140.5kN    
      100km/h  0.0kN     1.0kN     10.0kN    10.5kN     11.0kN    11.5kN    12.0kN    12.3kN    12.6kN    13.0kN    13.3kN    13.6kN    14.0kN    14.2kN    14.4kN    14.6kN    14.8kN    15.0kN    15.2kN    15.4kN    15.6kN    15.8kN    16.0kN    16.2kN    16.4kN    16.6kN    16.8kN    17.0kN    23.0kN    31.0kN    40.0kN    48.0kN    58.0kN    37.0kN    47.0kN    53.0kN    58.0kN    62.0kN    68.0kN    74.0kN    78.0kN    82.0kN    88.0kN    91.0kN    100.0kN   110.0kN   118.0kN   126.0kN   134.0kN   140.0kN   140.0kN   140.0kN   140.0kN   140.0kN   140.0kN   140.0kN   140.0kN   140.0kN   
      105km/h  0.0kN     1.0kN      9.0kN     9.5kN     10.0kN    10.5kN    11.0kN    11.3kN    11.6kN    12.0kN    12.3kN    12.6kN    13.0kN    13.2kN    13.4kN    13.6kN    13.8kN    14.0kN    14.2kN    14.4kN    14.6kN    14.8kN    15.0kN    15.2kN    15.4kN    15.6kN    15.8kN    16.0kN    21.0kN    28.0kN    36.0kN    43.0kN    51.0kN    33.0kN    42.0kN    47.0kN    53.0kN    56.0kN    62.0kN    66.0kN    69.0kN    73.0kN    76.0kN    80.0kN    88.0kN    95.0kN    100.0kN   107.0kN   114.0kN   119.0kN   127.5kN   135.0kN   139.5kN   139.5kN   139.5kN   139.5kN   139.5kN   139.5kN   
      110km/h  0.0kN     1.0kN      7.5kN     8.0kN      9.0kN     9.5kN    10.0kN    10.3kN    10.6kN    11.0kN    11.3kN    11.6kN    12.0kN    12.2kN    12.4kN    12.6kN    12.8kN    13.0kN    13.2kN    13.4kN    13.6kN    13.8kN    14.0kN    14.2kN    14.4kN    14.6kN    14.8kN    15.0kN    19.0kN    26.0kN    33.0kN    39.0kN    47.0kN    30.0kN    38.0kN    43.0kN    47.0kN    50.0kN    56.0kN    59.0kN    62.0kN    65.0kN    68.0kN    70.0kN    75.0kN    80.0kN    85.0kN    90.0kN    95.0kN    100.0kN   105.0kN   109.0kN   139.0kN   139.0kN   139.0kN   139.0kN   139.0kN   139.0kN   
      115km/h  0.0kN     1.0kN      7.0kN     7.5kN      8.0kN     8.5kN     9.0kN     9.3kN     9.6kN    10.0kN    10.3kN    10.6kN    11.0kN    11.2kN    11.4kN    11.6kN    11.8kN    12.0kN    12.2kN    12.4kN    12.6kN    12.8kN    13.0kN    13.2kN    13.4kN    13.6kN    13.8kN    14.0kN    18.0kN    24.0kN    30.0kN    37.0kN    44.0kN    28.0kN    35.0kN    39.0kN    43.0kN    46.0kN    50.0kN    53.0kN    55.0kN    57.0kN    60.0kN    62.0kN    67.0kN    70.0kN    73.0kN    77.0kN    81.0kN    86.0kN    89.0kN    91.0kN    118.0kN   138.5kN   138.5kN   138.5kN   138.5kN   138.5kN   
      120km/h  0.0kN     1.0kN      6.0kN     6.5kN      7.0kN     7.5kN     8.0kN     8.3kN     8.6kN     9.0kN     9.3kN     9.6kN    10.0kN    10.2kN    10.4kN    10.6kN    10.8kN    11.0kN    11.2kN    11.4kN    11.6kN    11.8kN    12.0kN    12.2kN    12.4kN    12.6kN    12.8kN    13.0kN    17.0kN    23.0kN    28.0kN    34.0kN    41.0kN    26.0kN    30.0kN    35.0kN    39.0kN    41.0kN    45.0kN    47.0kN    49.0kN    51.0kN    54.0kN    56.0kN    58.0kN    62.0kN    64.0kN    67.0kN    69.0kN    72.0kN    75.0kN    78.0kN    100.0kN   129.0kN   138.0kN   138.0kN   138.0kN   138.0kN   
      125km/h  0.0kN     1.0kN      5.0kN     5.5kN      6.0kN     6.5kN     7.0kN     7.3kN     7.6kN     8.0kN     8.3kN     8.6kN     9.0kN     9.2kN     9.4kN     9.6kN     9.8kN    10.0kN    10.2kN    10.4kN    10.6kN    10.8kN    11.0kN    11.2kN    11.4kN    11.6kN    11.8kN    12.0kN    16.0kN    22.0kN    26.0kN    33.0kN    38.0kN    25.0kN    27.0kN    30.0kN    35.0kN    37.0kN    40.0kN    42.0kN    43.5kN    45.0kN    47.0kN    50.0kN    52.0kN    55.0kN    57.0kN    58.0kN    60.0kN    63.5kN    65.0kN    67.0kN    88.0kN    112.0kN   137.5kN   137.5kN   137.5kN   137.5kN   
      130km/h  0.0kN     1.0kN      4.0kN     4.5kN      5.0kN     5.5kN     6.0kN     6.3kN     6.6kN     7.0kN     7.3kN     7.6kN     8.0kN     8.2kN     8.4kN     8.6kN     8.8kN     9.0kN     9.2kN     9.4kN     9.6kN     9.8kN    10.0kN    10.2kN    10.4kN    10.6kN    10.8kN    11.0kN    15.0kN    21.0kN    25.0kN    31.0kN    36.0kN    24.0kN    25.0kN    27.0kN    30.0kN    34.0kN    36.0kN    37.0kN    39.0kN    40.0kN    43.0kN    45.0kN    46.0kN    48.0kN    50.0kN    52.0kN    53.0kN    55.0kN    57.0kN    59.0kN    76.0kN    98.0kN    122.0kN   137.0kN   137.0kN   137.0kN   
      135km/h  0.0kN     1.0kN      3.5kN     4.0kN      4.5kN     5.0kN     5.5kN     5.8kN     6.1kN     6.5kN     6.8kN     7.1kN     7.5kN     7.7kN     7.9kN     8.1kN     8.3kN     8.5kN     8.7kN     8.9kN     9.1kN     9.3kN     9.5kN     9.7kN     9.9kN    10.1kN    10.3kN    10.5kN    14.0kN    20.0kN    24.0kN    30.0kN    34.0kN    23.0kN    24.0kN    25.0kN    27.0kN    31.0kN    33.0kN    33.5kN    35.5kN    36.0kN    37.5kN    39.0kN    40.0kN    42.5kN    44.0kN    46.0kN    47.0kN    48.0kN    50.0kN    52.0kN    68.0kN    87.0kN    109.0kN   134.0kN   136.5kN   136.5kN   
      140km/h  0.0kN     1.0kN      3.0kN     3.5kN      4.0kN     4.5kN     5.0kN     5.3kN     5.6kN     6.0kN     6.3kN     6.6kN     7.0kN     7.2kN     7.4kN     7.6kN     7.8kN     8.0kN     8.2kN     8.4kN     8.6kN     8.8kN     9.0kN     9.2kN     9.4kN     9.6kN     9.8kN    10.0kN    13.0kN    19.0kN    23.0kN    29.0kN    33.0kN    22.0kN    23.0kN    24.0kN    26.0kN    28.0kN    30.0kN    31.0kN    33.0kN    33.3kN    33.6kN    34.0kN    35.0kN    37.0kN    38.0kN    39.0kN    40.0kN    41.5kN    43.0kN    45.0kN    59.0kN    76.0kN    97.0kN    119.0kN   136.0kN   136.0kN   
      145km/h  0.0kN     1.0kN      2.5kN     3.0kN      3.5kN     4.0kN     4.5kN     4.8kN     5.1kN     5.5kN     5.8kN     6.1kN     6.5kN     6.7kN     6.9kN     7.1kN     7.3kN     7.5kN     7.7kN     7.9kN     8.1kN     8.3kN     8.5kN     8.7kN     8.9kN     9.1kN     9.3kN     9.5kN    12.5kN    18.5kN    22.5kN    28.0kN    32.0kN    24.0kN    25.0kN    25.5kN    26.0kN    27.0kN    28.0kN    28.5kN    31.0kN    32.0kN    32.5kN    33.0kN    34.0kN    34.4kN    34.6kN    34.8kN    35.0kN    37.0kN    38.0kN    39.0kN    52.0kN    68.0kN    86.0kN    108.0kN   132.0kN   132.0kN   
      150km/h  0.0kN     1.0kN      2.0kN     2.5kN      3.0kN     3.5kN     4.0kN     4.3kN     4.6kN     5.0kN     5.3kN     5.6kN     6.0kN     6.2kN     6.4kN     6.6kN     6.8kN     7.0kN     7.2kN     7.4kN     7.6kN     7.8kN     8.0kN     8.2kN     8.4kN     8.6kN     8.8kN     9.0kN    12.0kN    18.0kN    22.0kN    27.5kN    31.5kN    23.0kN    24.0kN    24.5kN    25.0kN    25.3kN    25.6kN    26.0kN    26.5kN    27.0kN    28.0kN    29.0kN    30.0kN    30.5kN    31.0kN    31.5kN    32.0kN    32.5kN    33.0kN    34.0kN    45.0kN    59.0kN    77.0kN    98.0kN    119.0kN   119.0kN   
      155km/h  0.0kN     1.0kN      1.5kN     2.0kN      2.5kN     3.0kN     3.5kN     3.8kN     4.1kN     4.5kN     4.8kN     5.1kN     5.5kN     5.7kN     5.9kN     6.1kN     6.3kN     6.5kN     6.7kN     6.9kN     7.1kN     7.3kN     7.5kN     7.7kN     7.9kN     8.1kN     8.3kN     8.5kN    11.5kN    17.5kN    21.5kN    27.0kN    31.0kN    22.0kN    22.5kN    23.0kN    23.5kN    24.0kN    24.5kN    25.0kN    25.3kN    25.6kN    26.0kN    26.3kN    26.6kN    27.0kN    27.3kN    27.6kN    28.0kN    28.3kN    28.6kN    29.0kN    39.0kN    52.0kN    69.0kN    89.0kN    109.0kN   109.0kN   
      160km/h  0.0kN     1.0kN      1.0kN     1.5kN      2.0kN     2.5kN     3.0kN     3.3kN     3.6kN     4.0kN     4.3kN     4.6kN     5.0kN     5.2kN     5.4kN     5.6kN     5.8kN     6.0kN     6.2kN     6.4kN     6.6kN     6.8kN     7.0kN     7.2kN     7.4kN     7.6kN     7.8kN     8.0kN    11.0kN    17.0kN    21.0kN    26.5kN    30.5kN    18.0kN    18.5kN    19.0kN    19.5kN    20.0kN    20.5kN    21.0kN    21.3kN    21.6kN    22.0kN    22.3kN    22.6kN    23.0kN    23.3kN    23.6kN    24.0kN    24.3kN    24.6kN    25.0kN    33.0kN    45.0kN    61.0kN    83.0kN    100.0kN   100.0kN   
    ) 
  )
	
comment	( CabSound and Views )
	
	Sound ( "../../common.snd/sndX5X/151cab.sms" )
	
	CabView ( ..//..//common.cab//cab151//151014HK_2s.cvf )
    	
	HeadOut ( 1.68 3.1 6.68 )
	
comment (** brzdy - brzdove systemy a ovladaci prvky **)
	
	BrakesEngineBrakeType( "Air_single_pipe"  )
	BrakesTrainBrakeType( "Air_single_pipe" )
  	BrakesEngineControllers( "Independent, Train, Dynamic, Blended" )

	AirBrakesMainMaxAirPressure( 10bar )
	AirBrakesCompressorRestartPressure( 8.5bar )
	AirBrakesMainResVolume( 1000l )
	ORTSMainResChargingRate ( 0.044bar/s )
	ORTSBrakePipeChargingRate ( 4.6bar/s )
	AirBrakesAirCompressorWattage( 15000 )
	AirBrakesIsCompressorElectricOrMechanical( 0 )
	TrainPipeLeakRate ( 0.00066bar/s )
	ORTSBrakePipeTimeFactor ( 0.015 )
	ORTSBrakeServiceTimeFactor ( 1.009 )
	ORTSBrakeEmergencyTimeFactor ( 0.1 )

comment (** samocinna prubezna brzda - brzdic DAKO BSE **)

	TrainBrakesControllerMaxSystemPressure ( 5bar )
	TrainBrakesControllerMaxQuickReleaseRate ( 1.92bar/s )
	TrainBrakesControllerMaxReleaseRate ( 0.215bar/s )
	TrainBrakesControllerMaxApplicationRate ( 0.215bar/s )
	TrainBrakesControllerEmergencyApplicationRate ( 2.35bar/s )
	TrainBrakesControllerFullServicePressureDrop ( 1.5bar )
	TrainBrakesControllerMinPressureReduction ( 0.2bar )
	TrainBrakesControllerEmergencyBrakeTimePenalty ( 0 )

comment (** primocinna brzda DAKO BP **)

    ORTSEngineBrakeReleaseRate ( 1.0bar/s )
    ORTSEngineBrakeApplicationRate ( 1.0bar/s )
	EngineBrakesControllerMaxSystemPressure ( 5bar )
	EngineBrakesControllerMaxReleaseRate ( 1.4bar/s )
	EngineBrakesControllerMaxApplicationRate (1.4bar/s )
	EngineBrakesControllerEmergencyApplicationRate ( 0.159bar/s )
	EngineBrakesControllerFullServicePressureDrop ( 1.5bar )
	EngineBrakesControllerMinPressureReduction ( 0.2bar )
	EngineBrakesControllerEmergencyBrakeTimePenalty ( 0 )
  	EngineBrakesControllerHasProportionalBrake ( 1 )
  	EngineBrakesProportionalBrakeLag ( 0 )


comment (** EDB **)
	DynamicBrakesMaximumForce		( 120kN )
	DynamicBrakesResistorCurrentLimit	( 715 )
	DynamicBrakesDelayTimeBeforeEngaging	( 0 )
	DynamicBrakesNumberOfControllerNotches	( 0 )
	DynamicBrakesMaxAirBrakePressure	( 3.5bar )
	DynamicBrakeHasAutoBailOff		( 1 )
	ORTSDynamicBlendingForceMatch ( 0 )
    ORTSDynamicBlendingOverride ( 1 )
    ORTSDynamicBrakeForceCurves (
        0.0 (
            0km/h     0kN
            160km/h   0kN
        )
        1.0 (
            0km/h     0kN
            25km/h    38kN
            30km/h    46kN
            40km/h    58kN
            50km/h    78kN
            60km/h    93kN
            70km/h    109kN
            80km/h    120kN
            90km/h    120kN
            100km/h   120kN
            110km/h   120kN
            120km/h   110kN
            130km/h   102kN
            140km/h   95kN
            150km/h   89kN
            160km/h   83kN
        )
    )
	
comment (** KBS - "zivak" **)
	VigilanceMonitor (
		MonitoringDeviceMonitorTimeLimit ( 20 )
		MonitoringDeviceAlarmTimeLimit ( 10 )
		MonitoringDevicePenaltyTimeLimit ( 0 )
		MonitoringDeviceCriticalLevel ( 0 )
		MonitoringDeviceResetLevel ( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesFullBrake ( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesEmergencyBrake ( 1 )
		MonitoringDeviceAppliesCutsPower ( 1 )
		MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine ( 0 )
		MonitoringDeviceResetOnZeroSpeed ( 1 )
		MonitoringDeviceResetOnResetButton ( 1 )
	)		
	 
Comment	( Controllers )

        EngineControllers (
  
  	Throttle ( 0 1 0.005 0 
               NumNotches ( 57
                    Notch ( 0.000 0 Dummy )   Comment (  0 )
                    Notch ( 0.002 0 Dummy )   Comment (  1 )                      
                    Notch ( 0.051 0 Dummy )   Comment (  2 )
                    Notch ( 0.081 0 Dummy )   Comment (  3 )
                    Notch ( 0.111 0 Dummy )   Comment (  4 )
                    Notch ( 0.141 0 Dummy )   Comment (  5 )
                    Notch ( 0.171 0 Dummy )   Comment (  6 )
                    Notch ( 0.201 0 Dummy )   Comment (  7 )
                    Notch ( 0.231 0 Dummy )   Comment (  8 )
                    Notch ( 0.261 0 Dummy )   Comment (  9 )
                    Notch ( 0.291 0 Dummy )   Comment ( 10 )
                    Notch ( 0.321 0 Dummy )   Comment ( 11 )
                    Notch ( 0.351 0 Dummy )   Comment ( 12 )
                    Notch ( 0.381 0 Dummy )   Comment ( 13 )
                    Notch ( 0.411 0 Dummy )   Comment ( 14 )
                    Notch ( 0.441 0 Dummy )   Comment ( 15 )
                    Notch ( 0.471 0 Dummy )   Comment ( 16 )
                    Notch ( 0.491 0 Dummy )   Comment ( 17 )
                    Notch ( 0.511 0 Dummy )   Comment ( 18 )
                    Notch ( 0.531 0 Dummy )   Comment ( 19 )
                    Notch ( 0.551 0 Dummy )   Comment ( 20 )
                    Notch ( 0.561 0 Dummy )   Comment ( 21 )
                    Notch ( 0.571 0 Dummy )   Comment ( 22 )
                    Notch ( 0.581 0 Dummy )   Comment ( 23 )
                    Notch ( 0.591 0 Dummy )   Comment ( 24 )
                    Notch ( 0.601 0 Dummy )   Comment ( 25 )
                    Notch ( 0.611 0 Dummy )   Comment ( 26 )                    
                    Notch ( 0.621 0 Dummy )   Comment ( 27 )
                    Notch ( 0.641 0 Dummy )   Comment ( 28 )
                    Notch ( 0.661 0 Dummy )   Comment ( 29 )
                    Notch ( 0.681 0 Dummy )   Comment ( 30 )
                    Notch ( 0.701 0 Dummy )   Comment ( 31 )
                    Notch ( 0.721 0 Dummy )   Comment ( 32 )                    
                    Notch ( 0.731 0 Dummy )   Comment (  P )                    
                    Notch ( 0.741 0 Dummy )   Comment ( 34 )
                    Notch ( 0.761 0 Dummy )   Comment ( 35 )
                    Notch ( 0.781 0 Dummy )   Comment ( 36 )
                    Notch ( 0.801 0 Dummy )   Comment ( 37 )
                    Notch ( 0.811 0 Dummy )   Comment ( 38 )
                    Notch ( 0.821 0 Dummy )   Comment ( 39 )
                    Notch ( 0.831 0 Dummy )   Comment ( 40 )
                    Notch ( 0.841 0 Dummy )   Comment ( 41 )
                    Notch ( 0.851 0 Dummy )   Comment ( 42 )
                    Notch ( 0.861 0 Dummy )   Comment ( 43 )
                    Notch ( 0.871 0 Dummy )   Comment ( 44 )
                    Notch ( 0.881 0 Dummy )   Comment ( 45 )
                    Notch ( 0.891 0 Dummy )   Comment ( 46 )                    
                    Notch ( 0.901 0 Dummy )   Comment ( 47 )
                    Notch ( 0.911 0 Dummy )   Comment ( 48 )
                    Notch ( 0.921 0 Dummy )   Comment ( 49 )
                    Notch ( 0.931 0 Dummy )   Comment ( 50 )
                    Notch ( 0.941 0 Dummy )   Comment ( 51 )
                    Notch ( 0.951 0 Dummy )   Comment ( 52 ) 
                    Notch ( 0.961 0 Dummy )   Comment ( 53 )                  
                    Notch ( 0.971 0 Dummy )   Comment ( 54 )
                    Notch ( 0.981 0 Dummy )   Comment ( 55 )
                    Notch ( 0.999 1 Dummy )   Comment ( 56 )
                   )
           )

		 Brake_Engine ( 0 1 0.3 0 
		  NumNotches ( 1
		   Notch ( 0 1 Dummy )                    
		     ) )

		Brake_Dynamic ( 0 1 0.05 0
			NumNotches ( 1
				Notch ( 0 1 Dummy )
			)
		)
        
		 Brake_Train ( 0 1 0.1 0.7
		      NumNotches ( 5
		          Notch ( 0.0 0 TrainBrakesControllerFullQuickReleaseStart ) 
	              Notch ( 0.3 0 TrainBrakesControllerReleaseStart ) 
	              Notch ( 0.5 0 TrainBrakesControllerNeutralhandleOffStart ) 
	              Notch ( 0.7 0 TrainBrakesControllerApplyStart ) 
	              Notch ( 0.9 0 TrainBrakesControllerEmergencyStart )
		      )
		 )		

            DirControl ( -1 0 1 1 )
            EmergencyStopToggle( 0 1 0 )
            AWS ( 0 1 0 )
            Sanding ( 0 1 0 )
            Horn ( 0 1 0 )
            Vigilance ( 0 1 0 )
        	PantographsToggle_4 ( 0 1 0 )
            Headlights ( 0 0.5 1 0 )
            Wipers ( 0 1 0 )
            BellToggle( 0 1 0 )
            BailOffButton( 0 1 0 )            
	)
	
Comment	( Operations )


	 Name ( "CD 151 011-4 HK" )
	    Description (
		 "Rada ZSSK 350 je elektricka skrinova lokomotiva, pouzivana zejmena v rychlikove doprave.\n"+
		 "Typ Bo'Bo', napeti 3kV ss. 25kV 50hz\n\n"+
		 "Delka pres narazniky: 16,74 m\n\n"+
		 "Prumer hnacich kol: 1250 mm\n\n"+
		 "Hmotnost ve sluzbe: 89.6 t\n\n"+
		 "Trvaly vykon trakcnich motoru: 4000 kW\n\n"+
		 "Max. rychlost 160 km/h\n\n"+
		 "Trvaly proud trakcniho motoru: 715 A\n\n"+
		 "Trvala tazna sila: 126kN \n\n"+
		 "Hodinovy proud trakcniho motoru: 750 A\n\n"+
		 "Trvala tazna sila: 134kN \n\n"+
		 "Nadproudova ochrana: 1150 A\n\n"+
		 "Cejchovani ampermetru v kabine TBP: 12h = 650A; posledni carka 1300A\n\n"		 
		      )

	 EngineOperatingProcedures (
	  "Jak se rozjet\n"+
	  "1. Uz máte zvednutý pantograf. (Pokud z nejakého duvodu zvednutý není, stisknete klávesu P pro jeho zvednutí.)\n"+
	  "2. Stisknete W na prestavení reverzního kontoleru do polohy 'vpred'.\n"+
	  "3. Stisknete a drzte ; pro odbrzdení vlakové brzdy.\n"+
	  "(4. Stisknete a drzte [ pro odbrzdení lokomotivní brzdy.)\n"+
	  "5. Stisknete D pro zvýsení pozadovaného výkonu.\n"+
	  "6. Pomalu zvysujte výkon stiskem D, dokud vlak nedosáhne pozadované rychlosti.\n\n"+
	  "Jak zpomalit\n"+
	  "1. Stisknete A pro snízení pozadovaného výkonu (postupne az na 0).\n"+
	  "2. Jestlize je to nutné tak pouzijte brzdy pro postupné rychlejsí snizování rychlosti.\n\n"+
	  "Jak pouzít vlakovou brzdu\n"+
	  "1. Stisknete a drzte ' nez presunete rukojet brzdy do polohy brzdeni a dosáhnete pozadovaného brzdného tlaku.\n"+
	  "2. Po dosazení pozadovaného brzd. tlaku stiskem ; presunte rukojet brzdy do polhy ZÁVER.\n\n"+
	  "Jak odbrzdit vlakovou brzdu\n"+
	  "1. Stisknete a drzte ; az presunete rukojet brzdy do polohy PLNENÍ.\n"+
	  "2. Pockejte, az klesne tlak v brzdových valcích na 0.\n"+
	  "3. Stisknete ' pro presunutí rukojeti brzdy do polohy ZÁVER.\n"+
	  "Jak pouzít lokomotvní brzdu\n"+
	  "1. Stisknete a drzte ] pro zabrzdení lokomotivní brzdy (0-100%).\n\n"+
	  "Jak odbrzdit lokomotivní brzdu\n"+
	  "1. Stisknete a drzte [ pro odbrzdení lokomotivní brzdy (0-100%).\n\n"+
	  "Jak pouzít zachrannou brzdu\n"+
	  "1. Stisknete a drzte A pro snízení výkonu az na 0.\n"+
	  "2. Stisknete BACKSPACE pro aktivaci záchrané brzdy.\n\n"+
	  "Jak zrusit záchrannou brzdu\n"+
	  "1. Pockejte na úplné zastavení vlaku.\n"+
	  "2. Stisknete Z pro odblokování ovládání lokomotivy.\n"+
	  "3. Stisknete ; a [ pro odbrzdení brzdných systému.\n"+
	  "4. Pomalu zvysujte výkon stiskem D .\n\n"+
	  "Jak zmenit smer\n"+
	  "1. Zastavte vlak.\n"+
	  "2. Presunte paku reverzniho kontroleru do polohy vzad nebo vpred dvojitým stiskem S.\n"+
	  "3. Odbrzdete brzdy stiskem ; (prípadne [ ).\n"+
	  "4. Pomalu zvysujte vykon stiskem D .\n\n"+
	  "Jak pripojit vagony/lokomotivy\n"+
	  "1. K vagonu musíte prijet pomalu, optimální rychlost je okolo 1 km/h.\n"+
	  "Tip: Pro zobrazení pohledu na spráhlo stisknete klávesu 6.\n"+
	  "2. Stisknete F9 pro otevrení okna se seznamem lokomotiv a vagonu ve vlaku.\n"+
	  "3. Jestlize je ikona vozu cervená, je zatazena rucní brzda. Dvojtukem mysí na voze uvolníte/zatáhne rucní brzdu.\n"+
	  "4. Zavrete okno sestavení vlaku stiskem F9.\n"+
	  "5. Pockejte az odbrzdíte pripojené vozy.\n\n"+
	  "Odpojení vozu nebo lokomotivy\n"+
	  "POZOR! Melo by se provádet jen tehdy, pokud VLAK STOJÍ!\n"+
	  "1. Otevrete okno sestavy vlaku F9.\n"+
	  "2. Poklepejte 2x na ikonu vozu, ktery se má odpojit, pokud chcete, aby mel vuz zatazenou rucní brzdu.\n"+
	  "3. Poklepejte mysi 2x na ikonu spoje, kde ma byt vlak rozdelen.\n"+
	  "4. Pomalu se rozjedte smerem od odpojene casti vlaku.\n"+
	  "(Pozn.: V nekterých prípadech pri rychlejsím odjezdu dojde k opetovnému spojení spráhel. Pokud se toto stane tak soupravu opet rozpojte a velmi pomalu odjízdejte az do vzdálenosti jednoho prazce. Pak jiz muzete zacít zrychlovat.)\n"+
	  "5. Zavrete okno sestavení vlaku stiskem F9.\n\n"
	 ) 
)