SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( csd_150012ms_hk
 Type ( Freight )
 Comment ( wag: Robo )
 Name ("CSD 150 012-3 ms HK")  
 WagonShape ( csd_150012ms_hk.s )
 Freightanim ( csd_150012fg_hk.s 1 1 ) 
 Type ( Freight )
 Size ( 3.10m 4.69m 17.05m )
 Mass ( 82.4t )
 WheelRadius ( 0.625m )
Comment (** sprahlo zadni **)
Coupling (
Type ( Chain )
Spring ( Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m ) 
Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s ) 
Break ( 1.1e8N 2.5e8N )
r0 ( 0cm 2.5cm ) 
)
CouplingHasRigidConnection ( 0 )
Velocity ( 0.01m/s ) )

Comment (** sprahlo predni **)
Coupling (
Type ( Chain )
Spring ( Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m ) 
Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s ) 
Break ( 1.1e8N 2.5e8N ) 
r0 ( 0cm 2.5cm ) 
)
CouplingHasRigidConnection ( 0 )
Velocity ( 0.01m/s ) )

 Adheasion ( 0.16 0.88 1.51 0 )
 DerailRailHeight ( 10cm )
 DerailRailForce ( 2.5*82t )
 DerailBufferForce ( 350kN )
 NumWheels ( 4 )
Friction (
		1070.5N/m/s    -0.10    1.3mph    12.951N/m/s    1.891
		5.1N/rad/s	1	-1rad/s	0N/rad/s	1
	)

        BrakeEquipmentType( "Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir, Handbrake, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	
        MaxBrakeForce( 50kN )
        TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 1.3 )
	MaxApplicationRate( 4 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 3 )
        BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 55 )
        EmergencyResCapacity( 0.88 )
	EmergencyResChargingRate( 1 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 73 ) 

 Sound ( "../../common.snd/sndelok/lokpor.sms" )
 ) 

)
