Model ČSD 350 015-4
 
 
Rušne radu 350 mali na svoju dobu moderný hranatý design. Na pravej bočnici sú žalúzie chladenia, do ktorých uprostred zasahuje odporová skriňa. Podvozok disponuje dvojstupňovým vypružením  pružinami s priečnym a zvislým tlmením hydraulickými tlmičmi. Na ráme podvozku sú umiestnené štyri jednosmerné trakčné motory AL 4741 Flt, každý s výkonom  1000 kW. Regulácia otáčok je odporová a má 56 stupňov. Prenos sily na jednotlivé nápravy je riešený kĺbovou spojkou Škoda. Tento rušeň je vybavený pneumatickou priamočinnou brzdou, elektrickou samočinnou brzdou, zaisťovacou brzdou a tiež elektrodynamickou brzdou o výkone 3600 kW, tú je možné aktivovať pri rýchlostiach vyšších ako 60 km/h. 
Rušne radu 350 sú nasadzované na EC vlakoch na trati Budapest - Bratislava - Praha, Košice - Budapest a taktiež na IC vlakoch na trase Bratislava-Košice. Mimoriadne sa objavia aj na rýchlikoch na trati Bratislava-Košice.
Výrobca:		ŠKODA Plzeň
 Rok výroby:		1973 až 1975
 Trakcia:		elektrická dvojsystémová - 3 000 V, 25 000 V 50 Hz
 Typ vozidla:		štvornápravová skriňová rýchliková lokomotíva
 Prevádzkovateľ:	ČSD
 Výkon:			4 000 kW
 Max. konstrukční rýchlosť:		160 km/h
Autor 3D modelu: kulica    kulica@centrum.cz    
Tvorba textúr, mapovanie textúr, úprava podvozkov z rady X6X, optimalizácia poly, LOD: Hekl338   Hekl338@seznam.cz  
3D modely: šroubovka, hadice, kohúty : Kank
3D model podvozkov: Pawlik

!!!!!!! Model je freeware. Je  zakázané šíriť akékoľvek časti modelu, vrátane textúr do iných simulátorov alebo ponúkať ho v akýchkoľvek komerčných projektoch, či zverejňovať na iných weboch, výnimku určí autor(i) !!!!!!!
Dôležité upozornenie: Model je dovolené skinovať, ale po dokončení skinu pred zverejnením je potrebné ho zaslať na zhliadnutie autorovi -(om) !!!
Bez ich súhlasu nie je dovolené skin zverejniť!!!

Model obsahuje 4 stupne LOD. 3 na hlavnom modeli a 1 na freightanime. Pre správnu funkčnosť modelu je vhodné mať zapnuté v nastaveniach odrazy svetiel. 


Reskin: Acatus (12/2020) 
K tvorbě tohoto dnes již nedostupného nátěru posloužily textury skinů řady X5X, přesněji: csd_150.010_hk, zssk_350.004_hk, zssk_350.006_hk, zssk_350.015_hk, cd_151.004_hk, cd_151.007_hk  
Materiály pre tvorbu engu: Acatus, Igor Hnízdo, Pawlik, Tomazo a další
Trakčni charakteristika upravena pomocí extrapolace křivek - Pawlik 3/2021
a výkon nastaven pro 25 kV AC - Acatus 3/2021
Adheze je nastavena dle podkladů výrobce pro: nastavení OR - záložka experimentální - Faktor korekce adheze - posuvník na 100 %.

Kabina a zvuky jsou ke stažení na: http://modely-msts.cz
Kabina OR pro dané období bohužel není k dispozici.

Světla (LIGHTS): jedná se o úpravu osvětlení defaultních světel. Úpravy pro předpis ČSD vytvořil tomazo.
Ve složce OpenRails lze v engu lokomotivy na zhruba 140. řádku přepsat u zápisu Include ( "LIGHTS/LIGHTS-CSD350_v5.inc" ) číslici 5 na volbu 1 až 5 z následujícího seznamu verzí LIGHTS:
v1 privátní verze (tomazo) osvětlení dle předpisu D1 do roku 1997 s možností zapnutí bílých světel (začátek vlaku) i v denní době,
v2 osvětlení svítící v denní době pouze konce (konec vlaku) a možnost zapnutí dálkových světel, v noční době poziční s tlumeným halogenem, podvozky a záblesky na smykadle,
v3 osvětlení svítící v denní době pouze konce a možnost zapnutí dálkových světel, v noční době poziční s tlumeným halogenem bez osvětlení podvozků,
v4 osvětlení svítící v denní době pouze konce a možnost zapnutí dálkových světel, v noční době poziční s tlumeným halogenem bez osvětlení podvozků a bez záblesků na smykadle,
v5 privátní verze (Acatus) osvětlení dle předpisu D1 do roku 1997 svítící v denní době pouze konce a možnost zapnutí dálkových světel, v noční době dle D1 bez osvětlení podvozků a bez záblesků na smykadle.

POZOR! verze 2 - 5 jsou ovládány noční dobou, čímž v denní době svítí v případě Lv - předpisově pouze konec vlaku.

Poznámka k souboru VL_MecanoAssis.s ( figurka strojvedoucího ) v engu. Když soubor .s otevřete, můžete fíru změnou zápisu v řádku 1487 převléknout
do jiného trika.
image ( TxBVL01.ace ) - modré triko
image ( TxBVL03.ace ) - červené triko

 Poděkování za pomoc na tomto společném díle patří všem výše uvedeným autorům, včetně autorů zdrojových textur a neméně Dodovi, u kterého mj. skin s laděním visí na https://msts-rw.cz/ .   
 Velký dík za vychytání řady chybek patří "zkušebnímu komisaři" tomazovi, který reskin poctivě otestoval. 



