SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( CDC_383001ms
 Type ( Freight )
 Name ( "CDC 383 001 2021 MS" )
 WagonShape ( CDC_383001_MS.s )
 ORTSFreightAnims
	(
        MSTSFreightAnimEnabled ( 0 )
				FreightAnimStatic
				(
				SubType( Default )
				Shape( "CDC_383001_FG.s" )
				Offset( 0.0, 0.0, 0.0 )
                                Visibility ( "Outside" )
				)
		)
	Size ( 3.095m 4.252m 18.902m ) 
	CentreOfGravity ( 0m 2.25m 0m ) 
	Mass ( 89t ) 
	WheelRadius ( 0.625m )   

Comment (** Spriahlo 0cm **)
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring ( Stiffness (  6.7e6N/m 4.4e8N/m) Break ( 1.1e8N 5e8N ) r0 ( 0cm 0cm ) )
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s ) )

	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring ( Stiffness (  6.7e6N/m 4.4e8N/m) Break ( 1.1e8N 5e8N ) r0 ( 0cm 0cm ) )
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s ) )

comment	( Adhesion and Friction, 10m2 )

	ORTSAdhesion (
        ORTSCurtius_Kniffler ( 7.5 44 0.315 0.7 ) 
        ORTSSlipWarningThreshold ( 80 )
        )
	ORTSNumberAxles ( 4 )

comment (** jizdni odpory - odpor typu S-DFJP, platny pro moderni lokomotivy a moderni nakladni (predevsim kontejnerove) vozy **)
comment (** odpor S-DFJP: oj = 0.9 + 0.00012*v^2 **)
AxleMassRange_1 ( 0t 30t )
DavisCoefficientA_1 ( 0.9 )
DavisCoefficientB_1 ( 0.00001 )
DavisCoefficientC_1 ( 0.00012 )

comment (** odtrhovy odpor **)
ORTSMergeSpeed ( 0.31 )

comment (* odpor v oblouku *)
	ORTSTrackGauge ( 1435mm )
	comment (* rozvor podvozku *)
	ORTSRigidWheelbase ( 3m ) 
        ORTSUnbalancedSuperelevation ( 150mm ) 
        
comment (** celni plocha pro vypocet vlivu vetru na jizdni odpor **)
        ORTSWagonFrontalArea ( 10.0m^2 )        


comment	( Brakes )

        BrakeEquipmentType( "Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir, Handbrake" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )

comment (** brzdici vaha rucni brzdy 45t, MHBF=45*1.5=67.5kN **)
	MaxHandbrakeForce ( 67.50kN )

      TripleValveRatio 			( 2.53 )
	MaxReleaseRateG 			( 0.076bar/s )
	MaxApplicationRateG 		( 0.172bar/s )
	MaxReleaseRateP 			( 0.169642bar/s )
	MaxApplicationRateP		( 0.716981bar/s )
	MaxReleaseRateR			( 0.169642bar/s )
	MaxApplicationRateR		( 1.085714bar/s )
	MaxAuxilaryChargingRate 	( 0.1bar/s )
	EmergencyResChargingRate 	( 0.1bar/s )
      EmergencyResCapacity		( 75l )
	EmergencyResVolumeMultiplier 	( 12.189 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure	( 5bar )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 3.8bar )
	BrakePipeVolume 			( 14.21l )
comment (** mez necitlivosti rozvadece **)
	BrakeSensitivity 			( 0.0047bar/s )
comment (** unik vzduchu netesnosti brzdoveho potrubi **)
	TrainPipeLeakRate 		( 0.000227bar/s )
comment (** zpozdeni naskoku brzdy **)
	BrakeDelayToEngage 		( 0.38s )
comment (** Minimalni nutne snizeni tlaku potrubi pro naskok brzdy **)
      BrakePipeMinPressureDropToEngage ( 0.26bar )

comment	(** OpenRails CZ/SK verzia **)
	BrakeMassG ( 72t )
	BrakeMassP ( 95t )
	BrakeMassR ( 135t )
comment (** korekce brzdici vahy **)
	DebugKoef ( 0.45 )
        
 Sound ( "..\\..\\common.snd\\sndXC64\\193w.sms" )
) 

