SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( zsskc_Eanos021-6_strk
Comment (** Ladenie pre OpenRails CZ/SK **)
Comment (** Autor ladenia: Robo  **)

  Type ( Freight )
  Name ( "ZSSKC Eanos 021-6 strk" )
  WagonShape ( zsskc_Eanos021-6_strk.s )
  Size ( 3.09m 3.532m 15.755m )
  CentreOfGravity ( 0m 1.7m 0m )
  Mass ( 90t )
  WheelRadius ( 0.46m )
  ORTSNumberAxles ( 4 )

Comment (** Spriahla nastavene na 1.5cm **)
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring ( Stiffness ( 6.7e6N/m 4.4e8N/m) Break ( 850kN 850kN ) r0 ( 0cm 1.5cm ) )
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s ) )

	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring ( Stiffness ( 6.7e6N/m 4.4e8N/m) Break ( 850kN 850kN ) r0 ( 0cm 1.5cm ) )
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s ) )

Comment (** Odpor a adhezia pre lozeny vozen **)
ORTSBearingType ( Roller )
ORTSDavis_A ( 984.45 )
ORTSDavis_B ( 14.8077 )
ORTSDavis_C ( 0.982278 )
ORTSMergeSpeed( 0.31 )
ORTSRigidWheelbase ( 1800mm )
ORTSUnbalancedSuperelevation ( 152.4mm )
ORTSTrackGauge ( 1435mm )


Comment (** Brzdy **)
Comment (** Brzdovy system DAKO, zdrze **)
Comment (** Rezim brzdeni P **)
BrakeEquipmentType ( "Handbrake, Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir" )
BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )

Comment (** Sila rucnej brzdy **) 
	MaxHandbrakeForce( 30kN )

      TripleValveRatio( 2.53 )
	MaxApplicationRateG ( 0.173bar/s )
      MaxApplicationRateP ( 0.717bar/s )
      MaxReleaseRateG ( 0.076bar/s )
      MaxReleaseRateP ( 0.170bar/s )
	MaxAuxilaryChargingRate ( 0.1bar/s )
	EmergencyResChargingRate ( 0.1bar/s )
	EmergencyResCapacity( 150l )
	EmergencyResVolumeMultiplier ( 2.4 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 5bar )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 3.8bar )
      BrakeSensitivity ( 0.005bar/s )
Comment (** Netesnost **) 
      TrainPipeLeakRate ( 0.000388bar/s )
comment (** Minimalni nutne snizeni tlaku potrubi pro naskok brzdy **)
      BrakePipeMinPressureDropToEngage( 0.3bar )
comment (** omeskanie naskoku brzdy **)
      BrakeDelayToEngage( 1.2s )
	BrakePipeVolume ( 11.85l )

      ForceWagonLoaded ( 1 )
comment (** Brzdiaca hmotnost **)
	BrakeMassEmpty ( 26t )
	BrakeMassLoaded ( 58t )

comment (** korekce brzdici vahy **)
	DebugKoef ( 0.9 )
comment (** korekcni primka, simulujici zmenu soucinitele treni v zavislosti na pritlaku zdrzi **)
      DebugKoef2 (
			0.0bar	1.15
			1.9bar	1.0
			3.8bar	0.85
       		)

comment (** ORTSBrakeShoeFricion (krivka soucinitele treni) - litinove brzdove zdrze - rezim P/G **)
comment (** autor krivky: Pajavlaky **)
	ORTSBrakeShoeFriction (
		       0.0	0.3100
		       1.0	0.2800
		       2.0	0.2670
		       3.0	0.2572
		       4.0	0.2490
		       5.0	0.2419
		       6.0	0.2355
		       7.0	0.2296
		       8.0	0.2242
		       9.0	0.2192
		       10.0	0.2145
		       11.0	0.2100
		       12.0	0.2059
		       13.0	0.2019
		       14.0	0.1981
		       15.0	0.1945
		       16.0	0.1911
		       17.0	0.1878
		       18.0	0.1847
		       19.0	0.1817
		       20.0	0.1788
		       21.0	0.1760
		       22.0	0.1733
		       23.0	0.1708
		       24.0	0.1683
		       25.0	0.1660
		       26.0	0.1637
		       27.0	0.1615
		       28.0	0.1594
		       29.0	0.1574
		       31.0	0.1536
		       32.0	0.1518
		       33.0	0.1501
		       34.0	0.1484
		       35.0	0.1468
		       37.0	0.1439
		       38.0	0.1425
		       40.0	0.1399
		       41.0	0.1387
		       51.0	0.1277
		       57.0	0.1217
		       63.0	0.1163
		       68.0	0.1123
		       74.0	0.1080
		       80.0	0.1044
		       87.0	0.1009
		       94.0	0.0982
		       105.0 0.0949
		       120.0 0.0919
		       140.0 0.0897
		       160.0 0.0897
			)

Comment (** zvuky **)
 Sound ("../../common.snd/vozy/CDvuzNakl4nLozeny-OR.sms" )
)