SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( csd_240086ms
	Type ( Freight)
        Name ( "CSD 240 086-9 ms" )
	WagonShape ( csd_240086ms.s )
        Freightanim ( csd_240086fa.s 1 1 )
        Size ( 3.03m 4.55m 16.165m )
        Comment (19.25m)
	CentreOfGravity ( 0m 2.25m 0m )
	Mass ( 84.5t )
	WheelRadius ( 0.625m )
	InertiaTensor ( Box (3.03m 4.55m 16.165m) )
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 2.5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 2.5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
	Adheasion ( 0.07 0.75 1.3 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*84.5t )
	DerailBufferForce ( 800kN )
	NumWheels ( 4 )
	Friction (
		1070.5N/m/s    -0.10    1.3mph    12.951N/m/s    1.891
		5.1N/rad/s	1	-1rad/s	0N/rad/s	1
	)
	
	BrakeEquipmentType( "Triple_valve, Auxilary_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )

	MaxBrakeForce( 107kN )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 1.3 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 2.5 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 55 )
	EmergencyResVolumeMultiplier ( 11 )
	EmergencyResCapacity( 0.88 )
	EmergencyResChargingRate( 1 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 73 )
	
	Sound ( "../../common.snd/sndelok/lokpor.sms" )
)
