Model ČD 163.070-6 v 1.3      
 

Rušne radu 163 (podľa starého označenia E 499.3 v Taliansku značené ako E 630) je jednosmerná elektrická lokomotíva vyrábaná v rokoch 1984–1986 a 1991–1992 plzeňskou firmou Škoda. Radou 163 sú tiež označené pôvodné HDV 162, ktoré vznikli výmenami podvozkov s radom 363 a tak sa ich rýchlosť znížila na 120 km/h. Lokomotívy rady 163 sú používané v Česku, na Slovensku a tiež v Taliansku k vozbe osobných i nákladných vlakov.
Výrobca:		ŠKODA Plzeň
 Rok výroby:		1984 až 1992
 Trakcia:		elektrická jednosmerná - 3 000 V
 Typ vozidla:		štvornápravová skriňová univerzálna lokomotíva
 Prevádzkovateľ:	ČD, ZSSK
 Výkon:			3 480 kW
 Max. rýchlosť:		120 km/h

Autor 3D modelu: kulica    kulica@centrum.cz   
Tvorba textúr:  Daniel Marek
Mapovanie textúr, optimalizácia poly, LOD: Hekl338   Hekl338@seznam.cz    
3D modely: šroubovka, hadice, kohúty : Kank
3D model podvozkov: Pawlik
Fotodokumentácia: Michael Vater   
Úprava .eng, nastavenie svetiel: Robo

!!!!!!! Model je freeware. Je  zakázané šíriť akékoľvek časti modelu, vrátane textúr do iných simulátorov alebo ponúkať ho v akýchkoľvek komerčných projektoch, či zverejňovať na iných weboch, výnimku určí autor(i) !!!!!!!
Dôležité upozornenie: Model je dovolené skinovať, ale po dokončení skinu pred zverejnením je potrebné ho zaslať na zhliadnutie autorovi -(om) !!!
Bez ich súhlasu nie je dovolené skin zverejniť!!!
Zverejnenie skinu bude výhradne na: 
http://msts-rw.cz

Autor skinu si ho môže po dohode zverejniť taktiež na svojom webe.


Model bol v MSTS testovaný pri zapnutí všetkých detailoch na full, vrátane všetkého tieňovania. 
Pre funkčnosť modelu je nevyhnutný MSTS Bin.
Model bol testovaný na verzii 1.8.052113 - http://mstsbin.uktrainsim.com/

Model obsahuje 5 stupňov LOD. 3-hlavný model, 2-freightanim. Pri inštalácii je potrebné zvoliť, aké textúry chcete. Verzia TRANS je veľkosť jednej z textúr: 8 MB, pri DXT1: 1,74MB záleží na vašej náročnosti na kvalitu.
Verzia modelu: 1.3

Ovládanie zberačov:
Predný zberač sa ovláda klávesou Shift+P
Zadný zberač sa ovláda klávesou P
1xP – zadný hore, 2xP - zadný dole
1xShift+P – predný hore, 2xShift+P predný dole

Všetkým autorom patrí veľká vďaka za pomoc, pretože bez ktoréhokoľvek z nich by model nemohol vzniknúť.
Ostatným prajeme pekný zážitok z jazdy a veľa šťastných kilometrov.
Pripomienky a otázky: http://www.msts-rw.cz
Pôvodný model: http://www.modely-msts.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Model ZSSK 163.114-2 v 1.3     
            

Locomotive 163 (according to old identification E 499.3 in Italy marked as E 630) is direct electric locomotive and it was made in 1984–1986 a 1991–1992 by Plzeň company Škoda. Loco 163 are also  marked initial locos 162, which were made by changing  from gears locos 363 and maximum speed was dropped on 120 kph. Locos 163 are used in Czech Republic, in Slovakia and also in Italy for personal and cargo carriage.
Producer:		ŠKODA Plzeň
 Producer years:	1984 až 1992
 Traction:		electric direct - 3 000 V
Operator:		ČD, ZSSK
 Power:			3 480 kW
 Maximum speed:	120 km/h


Author of 3D model: kulica    kulica@centrum.cz    
Making textures: Daniel Marek
Mapping textures, optimalization poly, LOD: Hekl338   Hekl338@seznam.cz    
3D models: coupling, tubes, taps : Kank
3D model of gears: Pawlik
Photos for model: Michael Vater
Editing .eng, setting lights: Robo

!!!!!!! Model is freeware. It is forbidden to spread parts of model, include textures to other simulators or offer in some commercial projects, or publish on other websites, exceptions make author -(s) !!!!!!!
Important attention: Making of repaints is allowed, but after finishing paint before publish you must send it to author -(s) !!!
If you do not give permission from authors, it is forbidden to publish repaint!!

Publishing repaints will be only on this website: 
http://msts-rw.cz

Author of paint can publish it after arrangement on own website.
Model was tested in MSTS, all details was on full options, and all shadows were activated. For right using you need MSTS Bin. Model was tested on version 1.8.052113 - http://mstsbin.uktrainsim.com/

Model has 5 stages LOD. 3-main model, 2-freightanim. During the installation you have to choose what textures do you want. Version TRANS has size one of the texture: 8 MB, in DXT1: 1,74MB it depends on quality what you want.
Version of model: 1.3

Using pantographs:
Front pantograph is controlled by Shift+P
Rear pantograph is controlled by P
1xP – rear up, 2xP – rear down
1xShift+P – front up, 2xShift+P front down

Thanks go to all authors because model can not be completed without any of these authors.
We wish beautiful experiences and many happy kilometres.

Suggestions and questions: http://www.msts-rw.cz
model: http://www.modely-msts.cz




 


 


 


 


 



 


