SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( cdc_163247ms
 Type ( Freight )
 Comment ( wag: Robo )
 Name ("CDC 163 247-0")  
 WagonShape ( cdc_163247ms.s )
 Freightanim ( cdc_163247fg.s 1 1 ) 
 Type ( Freight )
 Size ( 3.00m 4.69m 16.556m )
 Mass ( 84t )
 WheelRadius ( 0.5m )
 InertiaTensor ( Box ( 3.00m 4.69m 16.556m ) )
Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 2.5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 2.5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
ORTSAdhesion (
        ORTSCurtius_Kniffler ( 7.5 44 0.161 0.7 )
        )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*84t )
	DerailBufferForce ( 300kN )
	NumWheels ( 4 )
	Friction (
		1051.4N/m/s    -0.10    1.2mph    12.066N/m/s    1.904
		5.1N/rad/s	1	-1rad/s	0N/rad/s	1
	)
	MaxBrakeForce( 87.05kN )
        MaxHandbrakeForce( 7.97kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 10 )

	BrakeEquipmentType( "Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir, Handbrake" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 1.8 )
	MaxApplicationRate( 3.13 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5.19 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 52.59 )
	BrakePipeVolume ( 0.51 )
	EmergencyResCapacity ( 0.057m^3 )
	EmergencyResChargingRate ( 0.728bar/s )
	ORTSBrakeShoeFriction (
  			0	0.31
			1	0.30
			2	0.28
			3	0.27
			4	0.26				
			5	0.25
			7	0.24
			8	0.23
			9	0.22
			12	0.21
			14	0.20
			17	0.19
			20	0.18
			24	0.17
			29	0.16
			34	0.15
			40	0.14
			47	0.13
			55	0.12
			66	0.11
			84	0.10
			115	0.09
			160	0.09
	)

 Sound ( "../../common.snd/sndelok/lokpor.sms" )
 ) 

)
