Pre správnu funkčnosť modelov 162/163 zo stránky msts-rw.cz/ je potrebné mať stiahnuté ladenie COMMON.INC (Include) balíky 
"DOWNLOAD SPOLOČNÝ ARCHÍV" a "Ladenie pre rad 162/163/362/363/263" zo stránky http://www.modely-msts.cz/