SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( cd_163072ms_hk_v2020
 Type ( Freight )
 Comment ( wag: Robo )
 Name ("CD 163 072-2 ms v 2020")  
 WagonShape ( cd_163072ms_hk_v2020.s )
Freightanim ( cd_163072fg_hk_v2020.s 1 1 ) 
 Size ( 3.00m 4.69m 16.556m )
 Mass ( 84.5t )
 WheelRadius ( 0.5m )
 InertiaTensor ( Box ( 3.00m 4.69m 16.556m ) )
comment ( sprahla )

	comment ( sprahlo zadni )
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Break ( 450kN 450kN )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
	comment ( sprahlo predni )
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Break ( 450kN 450kN )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
 comment ( adhezia )
	ORTSAdhesion (
	ORTSCurtius_Kniffler ( 7.5 44 0.161 0.7 )
        ORTSSlipWarningThreshold ( 100 )
	)
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 2.5*84t )
	DerailBufferForce ( 300kN )
comment (** pocet naprav - vypocet adheze pro brzdeni **)
	NumWheels ( 4 )
	
comment (** jizdni odpor - treni, vaha87t, rychlost 120km/h, celni plocha 10.5m2 **)
	Friction (
		1051.4N/m/s    -0.10    1.2mph    12.066N/m/s    1.904
		5.1N/rad/s	1	-1rad/s	0N/rad/s	1
	)

comment (** odpor v oblouku **)

    	ORTSTrackGauge ( 1435mm )
    	comment (** rozvor podvozku **)
    	ORTSRigidWheelbase ( 3200mm )
    	ORTSUnbalancedSuperelevation ( 152.4mm )


comment	( brzdy )

  	BrakeEquipmentType( "Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir, Handbrake" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
        MaxBrakeForce( 87.05kN )
        MaxHandbrakeForce( 7.97kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 10 )

	TripleValveRatio( 2.33 )
	comment (** rezim P = 0.15625bar/s - odbrzdeni 22.4s **)
	comment (** rezim G = 0.07bar/s - odbrzdeni 50s **)
	MaxReleaseRate( 0.15625bar/s )
	comment (** rezim P = 0.660bar/s - zabrzdeni 5.3s **)
	comment (** rezim G = 0.159bar/s - zabrzdeni 22s **)
	MaxApplicationRate( 0.660bar/s )
	EmergencyResCapacity( 150l )
	EmergencyResVolumeMultiplier ( 1 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 5bar )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 3.5bar )
   comment (** objem brzdoveho potrubi **)
	BrakePipeVolume ( 14l )

 Sound ( "../../common.snd/sndX6X/X6Xwag.sms" )
 ) 
